Проверка и регулировка противооткатного устройства

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для проверки исправности функционирования противооткатного устройства произведите остановку автомобиля на подъеме с крутизной склона не менее 3°.
| 2. Если автомобиль не удерживается на склоне неподвижно, подтяните регулировочную гайку приводного троса клапана удержания давления (PHV).
3. Нарушение исправности трогания автомобиля после остановки на подъеме может объясняться запаздыванием момента отпускания противооткатного устройства по отношению к моменту включения сцепления (обороты двигателя начнут резко падать), - постепенно, в несколько приемов ослабьте регулировочную гайку. Слишком раннее отпускание противооткатного устройства приводит к медленному соскальзыванию автомобиля вниз по склону, - подтяните гайку с запасом, затем медленно отпускайте ее до тех пор, пока не добьетесь удовлетворительного результата.
| В ходе регулировки удерживайте трос от проворачивания плоскогубцами.
4. Если клапан PHV, возвратная пружина или приводной трос повреждены, произведите их замену.