Проверка и регулировка привода стояночного тормоза

Регулировка привода стояночного тормоза

1 — Рычаг привода стояночного тормоза 2 — Контргайка 3 — Регулировочная гайка |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Привод стояночного тормоза считается правильным образом отрегулированным, когда при прикладывании усилия в 20 кГс рычаг стояночного тормоза взводится на 6 ÷ 8 щелчков. 2. В случае необходимости выполнения регулировки снимите крышку центральной консоли. Три-пять раз взведите и отпустите стояночный тормоз. Отпустите контргайку, затем вращением регулировочной гайки добейтесь, чтобы при вытягивании с усилием 20 кГс рычаг взводился на 7 ÷ 8 щелчков. 3. Добившись требуемого результата, затяните контргайку с требуемым усилием.