Проверка и регулировка состава смеси холостого хода, - корме моделей, оборудованных каталитическим преобразователем

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь в исправности состояния фильтрующего элемента воздухоочистителя, свечей зажигания, всех проложенных в двигательном отсеке шлангов, проверьте правильность установки угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. 2. Переведите трансмиссию на нейтральную передачу (РКПП)/установите рычаг селектора в положение «Р» или «N» (АТ). 3. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, - должен включиться вентилятор системы охлаждения. 4. При помощи газоанализатора определите процентное содержание в отработавших газах монооксида углерода (СО). Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.
| 5. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку с помощью регулировочного винта датчика измерения массы воздуха (MAF).
6. Закончив корректировку, отрегулируйте коэффициент приращения резистора CO с помощью диагностического сканера (режим просмотра и сохранения текущих параметров - «Current data display & Save»). Сравните результат проверки с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку путем вращения регулировочного винта.
| Несоответствие коэффициента приращения резистора СО нормативным требованиям может приводить к записи в память системы бортовой самодиагностики кода неисправности № 49.