Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена

Схема установки переднего приводного ремня (привод генератора и рулевого насоса)

А — Стопорный (сквозной) болт В — Стяжной (регулировочный) болт | С — Передний приводной ремень

Схема установки заднего приводного ремня (привод компрессора К/В)

А — Стопорная гайка В — Стяжной (регулировочный) болт | С — Задний приводной ремень

Модели 2.0 и 2.5 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Выверните крепежные болты и снимите крышку ремня(ей) привода вспомогательных агрегатов. Тщательно протрите поверхности ремня и приводных шкивов, полностью очистив их от следов масла/влаги.
2. Ослабьте сначала стопорный (сквозной), затем стяжной (регулировочный) болты и снимите передний ремень привода генератора и рулевого насоса. 3. Действуя в аналогичной манере, снимите задний ремень привода компрессора К/В. 4. Составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену обоих приводных ремней одновременно ввиду примерно одинаковой скорости их износа.
| На некоторых моделях снизу к капоту крепится ярлык со схемой прокладки приводных ремней.
5. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру. 6. Установите новый ремень привода компрессора К/В, - проследите за правильностью его посадки на шкивах. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорную гайку. 7. Установите новый ремень привода генератора и рулевого насоса, - проследите за правильностью его посадки на шкивах. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорный болт.

Модели 3.0 л
Схема установки ремня привода вспомогательных агрегатов и элементов его крепления на моделях 3.0 л

1 — Лента приводного ремня 2 — Защитная крышка 3 — Натяжитель приводного ремня 4 — Кронштейн рулевого насоса 5 — Генератор 6 — Пластина крепления генератора 7 — Опора компрессора К/В 8 — Промежуточный ролик | 9 — Прижимная шайба натяжного ролика Усилия затягивания резьбовых cоединений, Нм Т1: 6.4 Т2: 20 Т3: 25 Т4: 33

Схема прокладки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях 3.0 л

1 — Шкив рулевого насоса 2 — Регулятор натяжителя приводного ремня 3 —Шкив коленчатого вала | 4 — Шкив компрессора К/В 5 — Натяжной ролик 6 — Шкив генератора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях 3.0 л показаны на иллюстрации.
| 2. Путем поворачивания надетого на болт крепления натяжителя специального ключа по часовой стрелке ослабьте усилие натяжения ремня.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью посадки ремня на шкивах. 4. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорный болт. Установите новый приводной ремень, следя за правильностью его посадки на шкивах, и затяните монтажный болт натяжителя приводного ремня путем поворота ключа против часовой стрелки для правильного натяжения ремня.