Снятие, установка, проверка и регулировка сборки шестерен двухступенчатого редуктора

Конструкция дополнительного 2-ступенчатого редуктора переключения режимов «Hi/Lo»

1 — Уплотнительное кольцо 2 — Вал шестерен дополнительного 2-ступенчатого редуктора Hi/Lo 3 — Штифт 4 — Шайба 5 — Сборка шестерен 2-ступенчатого редуктора 6 — Игольчатый подшипник 7 — Втулка 8 — Наружное (на 19) пружинное стопорное кольцо 9 — Держатель входного вала 10 — Регулировочная прокладка входного вала 11 — Сальник 12 — Уплотнительное кольцо 13 — Наружное (на 28) пружинное стопорное кольцо 14 — Маслоотжимная пластина 15 — Штифт 16 — Наружное (на 20) пружинное стопорное кольцо 17 — Шариковый подшипник 18 — Наружное (на 68) пружинное стопорное кольцо 19 — Входной вал 20 — Игольчатый подшипник 21 — Наружное (на 25) пружинное стопорное кольцо 22 — Блокирующее кольцо синхронизатора Hi/Lo 23 — Муфта синхронизатора Hi/Lo 24 — Пружина синхронизатора Hi/Lo 25 — Ступица синхронизатора Hi/Lo 26 — Скользящий ключ 27 — Блокирующее кольцо синхронизатора Hi/Lo 28 — Фрикционный демпфер 29 — Входная шестерня понижающей передачи 30 — Игольчатый подшипник | 31 — Проставка 32 — Шарик 33 — Первичный вал 34 — Штифт 35 — Рычаг переключения режимов Hi/Lo 36 — Шайба 37 — Шток переключения режимов Hi/Lo 38 — Датчик-выключатель активации понижающего режима 39 — Уплотнительная шайба 40 — Штифт 41 — Вилка переключения режимов Hi/Lo 42 — Вставки переключения режимов Hi/Lo 43 — Шарик 44 — Пружина 45 — Уплотнительная шайба 46 — Заглушка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 15.7 Т2: 20 Т3: 25

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 3. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки).
| 4. Отожмите вал шестерен редуктора до упора в картер трансмиссии, затем снимите пружинное стопорное кольцо.
| 5. Сдвинув шайбу, извлеките штифт из задней части сборки шестерен редуктора.
| 6. Извлеките вал шестерен редуктора из картера трансмиссии, - постарайтесь не повредить уплотнительное кольцо и не обронить две шайбы, штифт и пару игольчатых подшипников. А — Вал В — Сборка шестерен С — Шайбы

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
| Проследите, чтобы оснащенная выборкой торцевая поверхность вала шестерен редукторной сборки не выступала над поверхностью картера.

Проверка и регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установив пружинное стопорное кольцо, измерьте величину зазор между ним и шайбой шестерен редукторной сборки передачи. Если результат измерений выходит за пределы допустимого диапазона (0.05 ÷ 0.35 мм), обратитесь к приведенной ниже таблице и произведите подбор подходящего пружинного стопорного кольца. Перечень выпускаемых пружинных стопорных колец
№ детали | Толщина, мм
031319000 | 1.50
805019010 | 1.72