Снятие, проверка состояния и установка задних тормозных дисков

Отпускание башмаков стояночного тормоза

1 — Регулировочный винт 2 — Заглушка | 3 — Отвертка с плоским жалом 4 — Тормозной щит

«Прикипевший» диск может быть снят со ступичной сборки путем вворачивания и постепенного затягивания пары болтов М8 в отверстия В

А — Толщина тормозного диска | В — Отверстия в ступичной части диска

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите соответствующее колесо.
| 2. Выверните два крепежных болта, снимите тормозной суппорт и, не отсоединяя от него гибкий гидравлический шланг, подвяжите к элементам подвески, - проследите, чтобы шланг не натягивался.
3. Взведите и отпустите стояночный тормоз. 4. Вращая регулировочный винт продетой сквозь сервисное отверстие в тормозном щите (предварительно извлеките резиновую заглушку) отверткой с плоским жалом, отведите тормозные башмаки стояночного тормоза от рабочей поверхности барабана , затем снимите сборку тормозного диска. 5. «Прикипевший» диск снимается со ступичной сборки при помощи пары болтов М8, вворачиваемых в специальные отверстия в ступичной части диска.

Проверка состояния

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Проверка производится в манере, аналогичной описанной в Разделе Снятие, проверка состояния и установка передних тормозных дисков для тормозных дисков передних колес.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. В заключение не забудьте произвести регулировку привода стояночного тормоза (см. Разделы Снятие, установка, проверка состояния и регулировка рычага привода стояночного тормоза и Снятие, установка и регулировка механизма стояночного тормоза).