Обслуживание рычага переключения раздаточной коробки

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рукоятку рычага. |
2. Снимите панель отделки центральной консоли. |
3. Выверните болты крепления рычага переключения раздаточной коробки. 1 — Кнопка 2 — Чехол 3 — Панель отделки консоли |
4. Снимите фиксатор крепления приводного троса к рычагу переключения раздаточной коробки. |
5. Снимите фиксатор крепления троса к раздаточной коробке. |
6. Извлеките приводной трос.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подсоедините приводной трос к рычагу переключения раздаточной коробки и закрепите его фиксатором. |
2. Заведите трос в штатное положение и подсоедините его к раздаточной коробке.
| Сопрягаемые поверхности тросовой сборки смажьте консистентной смазкой типа SUNLIGHT №2.
3. Затяните болты крепления рычага с требуемым усилием (13 ÷ 23 Нм). 4. Установите панель отделки центральной консоли. 5. Установите рукоятку рычага.