Спецификации

Общие параметры |
Тип топлива | Неэтилированный бензин не хуже АИ95
Обороты холостого хода, об/мин
Модели 2.0 и 2.5 л | 700 ± 100
Модели 3.0 л | 600 ± 100
Система питания
Тип
Топливный бак
Местоположение | Под задним сиденьем
Объем, л | 64
Топливный насос
Тип | Роторный
Давление отсечки, кПа (кГс/см2) | 370 ÷ 667 (3.77 ÷ 6.9)
Расход (при напряжении питания 12 В и напоре 300 кПа), л/ч
Модели 2.0 и 2.5 л | Не менее 65
Модели 3.0 л
2001 г.вып. | Не менее 65
2002 г.вып. | Не менее 85
Топливный фильтр
Тип | Патронный (со сменным картриджем)
Педаль газа
Величина люфта (по колодке), мм | 1 ÷ 4
Полная длина хода (по колодке), мм | 50 ÷ 55
Длина хода, приводящая к активации режима kickdown, мм | 48 ± 1
Предельная допустимая величина бокового люфта (по колодке), мм | 5.0
Предельное допустимое значение величины выступания отжатого плунжера датчика-выключателя активации режима kickdown, мм | 2 /0
Система управления двигателем
Коды неисправностей (DTC)
Модели с OBD II (Н4 и Н6)*
Код | Наиболее вероятный источник нарушения
P0031 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0032 | Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0037 | Отказ в цепи (замыкание на корпус) посткаталитического лямбда-зонда
P0038 | Замыкание на + в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
Р0051 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0052 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0066 | Замыкание на корпус в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4)
Р0067 | Замыкание на + в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4)
Р0106 | Отказ в цепи датчика давления во впускном трубопроводе (MAP)
Р0107 | Замыкание на корпус в цепи датчика MAP
Р0108 | Замыкание на + в цепи датчика MAP
Р0111 | Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
Р0112 | Замыкание на корпус в цепи датчика IAT
Р0113 | Замыкание на + в цепи датчика IAT
Р0117 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Р0118 | Замыкание на + в цепи датчика ECT
Р0021 | Отказ в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
Р0122 | Замыкание на корпус в цепи TPS
Р0123 | Замыкание на + в цепи TPS
Р0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива
Р0130 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (переобеднение воздушно-топливной смеси) (Н4)
Р0131 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0132 | Короткое замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Короткое замыкание докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0133 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0136 | Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4)
Р0137 | Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6)
Р0138 | Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6)
Р0139 | Замедленное реагирование посткаталитического лямбда-зонда
Р0151 | Обрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р1052 | Короткое замыкание посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0153 | Неверен ключ иммобилайзера (Н4)
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0170 | Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (Н4)
Р0171 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0172 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0174 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0175 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0301- Р0306 | Пропуск зажигания в цилиндре № 1 ÷ № 4 (Н4)/№1 ÷ №6 (Н6), соответственно
Р0327 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации (KS) (Н4)
Замыкание на корпус в цепи KS 1 (Н6)
Р0328 | Замыкание на + в цепи KS (Н4)
Замыкание на корпус в цепи KS 1 (Н6)
Р0332 | Замыкание на корпус в цепи KS 2 (Н6)
Р0333 | Замыкание на + в цепи KS 2 (Н6)
Р0335 | Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP)
Р0336 | Отказ в цепи датчика CKP
Р0340 | Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP)
Р0341 | Отказ в цепи датчика CMP
Р0400 | Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (Н6)
Р0420 | Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя
Р0444 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4)
Р0445 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4)
Р0458 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6)
Р0459 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6)
Р0461 | Нарушение исправности функционирования датчика запаса топлива
Р0462 | Замыкание на корпус в цепи датчика запаса топлива
Р0463 | Замыкание на + в цепи датчика запаса топлива
Р0464 | Нарушение стабильности входного сигнала датчика запаса топлива (Н4)
Р0480 | Отказ в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4)
Р0483 | Отказ функционирования вентилятора системы охлаждения
Р0500 | Отказ датчика скорости движения автомобиля (VSS)
Р0506 | Непредвиденное снижение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
Р0507 | Непредвиденное повышение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании IAC
Р0508 | Замыкание на корпус в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
Р0509 | Замыкание на + в цепи IAC
Р0512 | Замыкание на + в цепи выключателя стартера
Р0513 | Неверен ключ иммобилайзера (Н6)
Р0562 | Замыкание на корпус в цепи системы заряда (Н4)
Р0563 | Замыкание на + в цепи системы заряда (Н4)
Р0604 | Ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления
Р0661 | Замыкание на корпус в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6)
Р0662 | Замыкание на + в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6)
Р0691 | Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н6)
Р0692 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н6)
Р0703 | Отказ в цепи датчика-выключателя торможения
Р0705 | Отказ в цепи датчика-выключателя положения АТ
Р0710 | Отказ в цепи датчика температуры ATF
Р0715 | Отказ в цепи датчика оборотов турбины гидротрансформатора АТ
Р0720 | Неисправность в цепи VSS № 2 (Н4)/переднего (Н6)
Р0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя
Р0731-Р0734 | Сбои в подаче сигнала включения 1-й ё 4-й передачи, соответственно
Р0741 | Нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора
Р0743 | Электрический отказ в цепи муфты блокировки гидротрансформатора (исполнительный э/м клапан блокировки)
Р0748 | Электрический отказ в цепи э/м клапана управления давлением в линии
Р0753 | Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 1
Р0758 | Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 2
Р0778 | Отказ в цепи э/м клапана управления тормозным давлением 2-4
Р0785 | Отказ в цепи э/м клапана управления распределением тормоза 2-4
Р0851 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6)
Р0852 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6)
Р086 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6)
Р0865 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6)
Р0866 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6)
Р1110 | Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления
Р1111 | Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления
Р1112 | Отказ в цепи датчика атмосферного давления
Р1134 | Отказ микропроцессора докаталитического лямбда-зонда (Н6)
Р1137 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Р1139 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р1140 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р1142 | Замыкание на корпус в цепи TPS
Р1146 | Замыкание на + в цепи датчика давления
Р1152 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р1153 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р1154 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р1155 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р1442 | Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (Н4)
Р1480 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4)
Р1507 | Нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов холостого хода (переход в аварийный режим)
Р1510 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (Н4)
Р1511 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (Н4)
Р1512 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4)
Р1513 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4)
Р1514 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4)
Р1515 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4)
Р1516 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (Н4)
Р1517 | Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (Н4)
Р1518 | Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера
Р1540 | Отказ в цепи VSS 2 (Н4)
Р1560 | Отказ в цепи напряжения обратной связи
Р1570 | Антенна иммобилайзера
Р1571 | Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM
Р1572 | Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура)
Р1574 | Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером
Р1576 | Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM
Р1577 | Отказ EEPROM IMM
Р1590 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АТ)
Р1591 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АТ)
Р1592 | Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Н4, модели с РКПП)
Р1594 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4)
Р1595 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4)
Р1596 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4)
Р1698 | Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя
Р1699 | Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя
Р1700 | Отказ в цепи TPS для АТ
Р1701 | Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АТ
Р1703 | Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АТ
Р1711 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя
Р1712 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя
* Н4 = 4-цилиндровые двигатели, Н6 = 6-цилиндровые двигатели
Модели с OBD Subaru (Н4)
Код | Наиболее вероятный источник нарушения
11 | Отсутствие сигнала CKP при включении стартера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком CKP
12 | Нарушение параметров сигнала выключателя стартера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и выключателем
13 | Отсутствие сигнала CMP при исправном поступлении сигнала CKP; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком CMP
21 | Нарушение параметров сигнала датчика ECT; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком ECT
22 | Нарушение параметров сигнала датчика детонации; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и KS
23 | Неисправность в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (MAF)
24 | Отказ функционирования э/м клапана IAC; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и э/м клапаном
26 | Нарушение параметров сигнала датчика IAT; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком IAT
31 | Нарушение параметров сигнала TPS; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и TPS
32 | Отказ функционирования лямбда-зонда; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и лямбда-зондом
33 | Нарушение параметров сигнала VSS; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и VSS
35 | Отказ э/м клапана управления продувкой адсорбера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и э/м клапаном управления продувкой
38 | Нарушение параметров вырабатываемого TCM сигнала управления крутящим моментом; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и TCM
45 | Нарушение параметров сигнала датчика давления; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком
46 | Нарушение параметров сигнала резистора СО; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и резистором; нарушение регулировочных параметров клапана СО
49 | Неисправность в цепи регулировочного резистора СО
51 | Нарушение параметров сигнала датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (модели с РКПП)/разрешения запуска (модели с АТ); обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком
53* | Отказ системы иммобилизации двигателя
85 | Нарушение исправности функционирования системы заряда
* Только для моделей, оборудованных иммобилайзером
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Сливная пробка главной камеры топливного бака | 26
Болты монтажных лент крепления топливного бака | 33
Болты крепления панелей защиты топливного бака | 18
Гайки крепления сборки датчика уровня топлива в дополнительной камере бака | 4.4
Болты крепежного фланца топливного насоса | 5.9
Гайки крепежного фланца клапана отсечки топлива | 4.4
Болты крепления термозащитной крышки | 33
Болты опорных кронштейнов трубки заливной горловины топливного бака | 7.4
Элементы крепежа угольного адсорбера EVAP
Модели 2.0 и 2.5 л
С OBD II (гайки) | 23
С OBD Subaru (болты) | 7.4 ± 2.0
Модели | 3.0 л
Болты | 33
Гайки | 23
Болт крепления э/м клапана управления продувкой адсорбера
Модели 2.0 и 2.5 л | 16
Модели 3.0 л | 19
Болты крепления воздухозаборника | 7.5
Болты крепления воздухоочистителя
Модели 2.0 и 2.5 л | 6.5
Модели 3.0 л | 32.4
Болты крепления опорных кронштейнов воздухоочистителя (модели 2.0 и 2.5 л) | 16
Хомут крепления |
Болты/гайки крепления резонаторной камеры впускного воздушного тракта
Модели 2.0 и 2.5 л | 32.4
Модели 3.0 л | 7.5
Гайка крепления соединительного патрубка впускного воздуховода (модели 2.0 и 2.5 л) | 7.5
Элементы крепежа опорного кронштейна впускного воздуховода (модели 2.0 и 2.5 л)
Гайка | 7.5
Болт | 14
Хомуты крепления соединительных секций впускного воздуховода | 3
Модели 2.0 и 2.5 л | 2.5
Модели 3.0 л | 3
Хомут крепления рукава воздуховода к крышке воздухоочистителя | 3
Болты крепления воздухоприемной камеры (модели 3.0 л) | 6.4
Хомут крепления рукава воздуховода к воздухоприемной камеры (модели 3.0 л) | 3
Гайка крепления датчика-выключателя активации режима kickdown | 12
Болты крепления кронштейна педали газа | 18
Контргайка крепления наконечника троса привода дроссельной заслонки к педальной сборке | 12
Болты крепления корпуса дросселя | 22
Болты крепления датчика положения дроссельной заслонки (TPS) | 1.6
Винты крепления э/м клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
Модели 2.0 и 2.5 л | 1.6
Модели 3.0 л | 2.8
Винты крепления датчика давления во впускном трубопроводе (MAP) (модели 3.0 л) | 1.6
Болты опорных кронштейнов топливных линий | 5.0
Болты крепления опорного кронштейна инжектора подмешивания воздуха (модели 2.0 и 2.5 л с OBD II) | 5.0
Болты крепления инжектора подмешивания воздуха (модели 2.0 и 2.5 л с OBD II) | 6.4
Болты крепления датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
Модели 2.0 и 2.5 л | 3.4
Модели 3.0 л | 19
Болты/гайки крепления впускного трубопровода | 25
Болт крепления клапана управления продувкой | 19
Заглушки и ниппели впускного трубопровода | 17
Клапан PCV (модели 2.0 и 2.5 л) | 25
Болты крепления индукционного клапана (модели 3.0 л) | 19
Болт крепления управляющего соленоида индукционного клапана (модели 3.0 л) | 19
Болты крепления опорных кронштейнов свечных проводов (модели 2.0 и 2.5 л)
Левый кронштейн | 19
Правый кронштейн | 5.0
Болты крепления протекторов топливных магистралей | 19
Болты крепления топливных магистралей | 19
Болты крепления трубки EGR (модели 3.0 л) | 6.4
Болты крепления клапана EGR (модели 3.0 л) | 19
Болты крепления датчика атмосферного давления (модели 2.0 и 2.5 л) | 6.4
Болты опорного кронштейна датчика атмосферного давления (модели 2.0 и 2.5 л)
Верхние | 6.4
Нижний | 16
Болты крепления регулятора давления топлива (модели 3.0 л) | 6.4
Болт крепления датчика CKP | 6.4
Болт крепления датчика(ов) детонации |
Модели 2.0 и 2.5 л | 24
Модели 3.0 л | 25
Болт крепления датчика CMP | 6.4
Болты опорного кронштейна датчика CMP (модели 2.0 и 2.5 л) | 6.4
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) | 16
Докаталитический лямбда-зонд(ы) | 21
Посткаталитический лямбда-зонд | 21