Снятие, установка и проверка состояния антенного усилителя радиоприемника

Снятие и установка
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите верхнюю секцию отделку задней стойки (см. Главу Кузов). 2. Отсоедините контактный разъем и клемму жгута электропроводки.
| 3. Выверните крепежные винты и снимите сборку антенного усилителя.
4. Установка производится в обратном порядке.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю секцию панели задней боковой обивки салона (см. Главу Кузов). 2. Отсоедините контактный разъем и клемму жгута электропроводки.
| 3. Выверните крепежные винты и снимите сборку антенного усилителя.
4. Установка производится в обратном порядке.

Проверка
Европейские модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте сопротивление антенного усилителя. Сравните результаты измерения с данными таблицы.
2. Неисправный усилитель замените

Прочие модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте сопротивление антенного усилителя. Сравните результаты измерения с данными таблицы.
2. Неисправный усилитель замените