Снятие проверка и установка переключателя управления функционированием электропривода наружных зеркал заднего вида

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Переключатель входит в состав группы переключателей главной панели управления, вмонтированной в подлокотник водительской двери (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка выключателей управления функционированием электропривода регуляторов стеклоподъемников).

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Проверьте правильность распределения проводимости между клеммами переключателя в каждом из положений последнего (см. таблицу 32).
2. Неисправный переключатель замените.

Таблица 32

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.