Проверка исправности функционирования датчика-выключателя давления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подключите специальный измеритель к высоконапорному штуцеру рефрижераторного тракта. 2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления и произведите проверку исправности функционирования последнего при помощи тестера.
3. Анализ результатов проверки может быть произведен при помощи приведенных ниже таблиц.

Проверка исправности функционирования двухуровневого датчика-выключателя давления

Проверка исправности функционирования трехуровневого датчика-выключателя давления