Снятие, обслуживание и установка переднего приводного вала

Детали установки переднего приводного вала

1 — Отражательная пластина (внутренний ШРУС) 2 — Подпружиненный штифт 3 — Наружная обойма (внутренний ШРУС) 4 — Пружинное стопорное кольцо 5 — Триподная сборка 6 — Свободное кольцо 7 — Стопорное кольцо 8 — Хомут крепления защитного чехла 9 — Защитный чехол внутреннего ШРУСа 10 — Защитный чехол наружного ШРУСа 11 — Сборка наружного ШРУСа 12 — Ротор колесного датчика ABS 13 — Отражательная пластина 14 — Внутренний сальник 15 — Пружинное стопорное кольцо | 16 — Подшипник 17 — Поворотный кулак 18 — Наружный сальник 19 — Колесный болт 20 — Ступица 21 — Ступичная гайка (цвет хаки) Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 216

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса. 3. Расчеканьте ступичную гайку, и отдайте ее торцевым ключом при выжатой педали ножного тормоза. Внимание: Во избежание повреждения подшипников после снятия колеса ступичную гайку следует ослабить и вновь затянуть! 4. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески (см. Главу Подвеска и рулевое управление). 5. Отсоедините рычаг подвески от поворотного кулака (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
| 6. Извлеките подпружиненный штифт крепления вала трансмиссии к внутреннему ШРУСу приводного вала.
| Штифт подлежит замене в обязательном порядке!
7. Снимите сборку переднего приводного вала, в случае необходимости воспользуйтесь съемником ST1 926470000 и оправкой ST2 927140000, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки сальника и ротор колесного датчика ABS (см. Раздел Снятие и установка поворотных кулаков, обслуживание ступичных сборок передних колес).

РАЗБОРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Пометьте установочное положение наружной обоймы внутреннего ШРУСа относительно приводного вала. 2. Отпустите крепежные хомуты и снимите защитный чехол с обоймы внутреннего ШРУСа, - постарайтесь не повредить чехлы. 3. Поддев отверткой, снимите пружинное стопорное кольцо крепления наружной обоймы внутреннего ШРУСа. 4. Снимите наружную обойму внутреннего ШРУСа со сборки приводного вала и удалите следы смазки.
| 5. Пометьте установочное положение свободных колец относительно торцевых срезов триподной сборки внутреннего ШРУСа.
6. Снимите свободные кольца.
| 7. Пометьте установочное положение триподной сборки относительно торцевого среза приводного вала.
| 8. Снимите стопорное кольцо и триподную сборку.
9. Снимите с вала защитный чехол внутреннего ШРУСа. 10. Зажмите приводной вал в тиски с мягкими губками. 11. Расчеканьте замки бандажных лент крепления защитного чехла наружного ШРУСа. 12. Разрежьте и снимите чехол, - он подлежит замене в обязательном порядке. 13. Наружный ШРУС демонтажу и разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется вместе с валом.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте снятые компоненты на наличие признаков чрезмерного износа, развития коррозии и механических повреждений. Замените дефектные детали. 2. Проверьте шарниры двойной компенсации на наличие признаков заклинивания, оцените величину их люфта.
| 3. Приводной вал осмотрите на наличие признаков изгиба и скручивания, а также на наличие повреждений и износа. Измерьте диаметр вала. Номинальное значение составляет 28 мм (для моделей 2.5 л)/26 мм (для прочих моделей). A — Сборка приводного вала типа B — Точка замера
4. Оцените состояние защитных чехлов внутренних шарниров, проверьте консистенцию смазки.

СБОРКА

Затягивание бандажных лент

A — Бандажная лента большей длины B — Защитный чехол C — Динамометрический ключ | D — Гибкая рукоятка насадки E — Наружный ШРУС

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Для смазывания компонентов наружного конца приводного вала следует использовать смазку NTG2218 (No. 28093AA000), а для смазывания компонентов внутреннего конца - смазку SSG6003 (No. 28093TA000).
1. Установите новый защитный чехол наружного ШРУСа и закрепите его на валу малой бандажной лентой. 2. Зажмите приводной вал в тиски с мягкими губками. 3. Равномерно смажьте наружный ШРУС смазкой NTG2218 (60 ÷ 70 г). 4. Еще 20 ÷ 30 г смазки равномерно размажьте по внутренней поверхности защитного чехла. Смажьте также приводной вал.
| Внутренняя сторона большего конца защитного чехла наружного ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ!
5. Посадите выступающий край чехла в приемную канавку, и закрепите чехол на шарнире бандажной лентой большей длины. 6. Внутренний конец чехла заправьте в приемную канавку на теле приводного вала и закрепите малой бандажной лентой. 7. Затяните бандажные ленты с требуемым усилием при помощи специальных щипцов ST 28099AC000, насадки с гибкой рукояткой и динамометрического ключа. 8. Посадите на вал защитный чехол внутреннего ШРУС. Сдвиньте чехол ближе к центру вала. 9. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на вал триподную сборку и зафиксируйте ее стопорным кольцом, - проследите за надежностью защелкивания кольца в приемной канавке. 10. Набейте 100 ÷ 130 г смазки SSG6003 внутрь наружной обоймы внутреннего ШРУСа. 11. Той же смазкой смажьте свободные кольца и триподную сборку. 12. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на свои прежние места на триподной сборке свободные кольца. 13. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на вал наружную обойму шарнира. 14. Закрепите обойму пружинным стопорным кольцом, проследив за надежностью защелкивания последнего в приемной канавке. 15. Еще 30 ÷ 40 г смазки равномерно размажьте по внутренней поверхности защитного чехла. Смажьте также приводной вал.
| Внутренняя сторона большего конца защитного чехла внутреннего ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ!
16. Посадите на ШРУС защитный чехол внутреннего ШРУСа, - постарайтесь не допустить скручивания резины.
| При установке чехла ШРУС должен находиться в нейтральном положении.
17. Зафиксируйте чехол новыми хомутами, - для затягивания замков воспользуйтесь приспособлением ST 925091000. В заключение зачеканьте хомуты кернером и обрежьте свободные концы.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. В начале установки при помощи оправки ST1 922431000 и насадки ST2 927390000 введите шлицевую цапфу наружного шарнира в зацепление со ступицей колеса, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки внутреннего сальника и ротор колесного датчика ABS.
| При установке не стучите по приводному валу молотком!
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.