Снятие, обслуживание и установка масляного насоса

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Снимите защиту картера. 4. Опорожните систему охлаждения. 5. Опустите автомобиль на землю. 6. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения, отопления). 7. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание). 8. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ). 9. Снимите газораспределительную цепь (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей).
| 10. Снимите звездочку коленчатого вала и крышку масляного насоса (см. Раздел Снятие и установка звездочки коленчатого вала).
11. Извлеките наружный и внутренний роторы насосной сборки.

ПРОВЕРКА

См. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Окуните оба ротора в ванну с двигательным маслом. 2. Посадите внутренний ротор на цапфу коленчатого вала, а затем установите наружный ротор.
| 3. Установите крышку масляного насоса и, действуя строго в определенном порядке, затяните болты ее крепления с требуемым усилием (6.4 Нм), - проследите, чтобы все болты были установлены на свои штатные места.
4. Установите звездочку коленчатого вала. 5. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.