Органы управления и оборудование салона

Местоположение и принцип функционирования подрулевых переключате

1 — Выключатель стояночных огней 2 — Активация очистителей ветрового стекла 3 — Однократная активация очистителей ветрового стекла 4 — Активация омывателей ветрового стекла 5 — Активация омывателя и очистителя заднего стекла (Legacy Универсал и Outback) 6 — Правый подрулевой переключатель (очистители и омыватели стекол) | 7 — Регулировка интенсивности подсветки приборов 8 — Левый подрулевой переключатель (наружные осветительные и сигнальные приборы) 9 — Активация головных фар и ходовых огней 10 — Активация дальнего света, сигнализация фарами 11 — Активация указателей поворотов в кратковременном режиме 12 — Активация указателей поворотов в стандартном режиме (с отключением по возврату рулевого колеса в прямолинейное положение)

Переключатели, расположенные на рулевой колонке
Сборка подрулевых переключателей помещается на рулевой колонке автомобиля, непосредственно под рулевым колесом, сверху на колонке находится кнопочный выключатель парковочных огней.
Левый комбинированный подрулевой переключатель (наружные осветительные и сигнальные приборы)
Выбор режима функционирования внешних осветительных приборов

| Выбор режима функционирования внешних осветительных приборов (габариты, ближний свет) производится при помощи расположенной на конце рычага подрулевого переключателя поворотной рукоятки. Существует возможность выбора одного из трех режимов наружного освещения:

OFF выключено.
Габаритные огни - включаются передние и задние габаритные огни, фонари подсветки номерного знака.
ближний свет - в добавок к задействованным в предыдущем положении рукоятки огням включается ближний свет головных фар.
На моделях, оборудованных системой ходовых огней дневного времени суток (DRL), головные фары автоматически переводятся в режим ближнего света при включении зажигания. Также автоматически активируются задние габаритные огни.
Большинство моделей оборудовано сигнальным зуммером, служащим для предупреждения водителя о необходимости отключения освещения перед выходом из автомобиля. Зуммер срабатывает при попытке открывания водительской двери при выключенном зажигании (ключ в положении LOCK или АСС) в случае если рукоятка выбора режима наружного освещения не переведена в положение «Выкл» (OFF).

| Помните, что чрезмерно долгое функционирование наружного освещения при заглушенном двигателе чревато подсадкой аккумуляторной батареи!

Переключение режимов функционирования головных фар (ближний/дальний свет)

| Перевод головных фар из режима ближнего света в режим дальнего света производится путем отжимания рычага подрулевого переключателя от себя, - автоматически на приборном щитке должна загореться соответствующая контрольная лампа характерного синего света (см. Раздел Расположение рабочих элементов). Для отключения дальнего света верните рычаг в исходное положение.

Предусмотрена также возможность сигнализации дальним светом: сигнализация осуществляется путем оттягивания рычага подрулевого переключателя на себя и независимо от выбранного положения рукоятки выбора режима функционирования наружных осветительных приборов (см. выше).

| Сигнализация дальним светом остается возможной даже при выключенном зажигании.

Указатели поворотов

| Активация указателей поворотов производится путем отжимания рычага левого подрулевого переключателя в соответствующем направлении. Рычаг переводится вверх или вниз, в зависимости выбранного направления изменения курса.

При переводе рычага в крайнее верхнее/нижнее положение (до щелчка) соответствующие указатели поворотов будут продолжать функционировать до тех пор, пока рулевое колесо не будет возвращено в прямолинейное положение (сработает оконечный выключатель), либо пока рычаг не будет возвращен в нейтральное положение.
Кратковременное включение указателей, например, при намерении сменить рядность движения производится путем легкого оттягивания рычага вверх или вниз.
Регулировка яркости подсветки приборов
Регулировка яркости подсветки приборов осуществляется только в положениях и поворотной рукоятки выбора режима функционирования внешних осветительных приборов.

| Кольцевой регулятор интенсивности подсветки расположен также на рычаге левого рулевого переключателя.

Выключатель парковочных огней
Парковочные огни автомобиля функционируют вне зависимости от положения выключателя зажигания.

| Местоположение клавишного выключателя парковочных огней показано на иллюстрации.

Одновременно с парковочными огнями включаются также фонари подсветки номерного знака.

| Во избежание подсадки аккумуляторной батареи, избегайте длительного включения парковочных огней.

Правый комбинированный подрулевой переключатель (очистители и омыватели ветрового стекла)
Переключатель очистителей и омывателей ветрового стекла
Активация очистителей и омывателей ветрового возможна только при включенном зажигании (ключ в положении ON или АСС).
Для управления очистителями/омывателями стекол используется один из двух типов переключателей.
Переключатель первого типа

| Первый тип переключателя используется для управления стеклоочистителями без возможности регулировки длительности пауз интервального режима. В данном случае рычаг подрулевого переключателя не оборудуется поворотной кольцевой рукояткой. Выбор режима функционирования очистителей производится путем перевода рычага в одно из четырех возможных положений: OFF выключено интервальный режим LO низкоскоростной режим HI высокоскоростной режим

Предусмотрена также возможность однократного срабатывания очистителей, - достаточно несильно оттянуть рычаг подрулевого переключателя на себя. Данная функция оказывается особенно полезной при движении в тумане или под моросящим дождем.

| Включение омывателей стекла производится посредством встроенного в торец рукоятки рычага кнопочного выключателя, - жидкость будет подаваться на стекло до тех пор, пока кнопка выключателя остается нажатой.
| Подача омывающей жидкости сопровождается несколькими циклами срабатывания стеклоочистителей.

Переключатель второго типа

| Переключатель данного типа обеспечивает возможность регулировки длительности пауз интервального режима. Упомянутая регулировка осуществляется путем вращения кольцевого переключателя, встроенного в центральную часть рукоятки рычага подрулевого переключателя. Включение всех функций производится также как и на переключателе первого типа.

Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла (Legacy Универсал и Outback)
Очиститель/омыватель заднего стекла активируются только при включенном зажигании (ключ повернут в положение ON или АСС).

| Включение очистителя производится путем вращения торцевой рукоятки рычага правого подрулевого переключателя. Очиститель имеет лишь один рабочий режим функционирования: интервальный, включение которого производится путем перевода рукоятки из положения OFF в положение ON путем вращения по часовой стрелке.

Для подачи на заднее стекло омывающей жидкости при работающем стеклоочистителе следует повернуть рукоятку в крайнее верхнее положение (), - жидкость будет подаваться на стекло до тех пор, пока рукоятка не будет отпущена.
Предусмотрена также возможность подачи на стекло омывающей жидкости без запуска стеклоочистителей, - поверните рукоятку рычага против часовой стрелки, - жидкость будет подаваться до тех пор, пока рукоятка не будет отпущена.
Меры предосторожности при пользовании очистителями и омывателями стекол
Попытки запуска стеклоочистителей при подмерзших к стеклу щетках чреваты выходом электромотора из строя в результате перегрева, - предварительно стекло следует очистить от льда/снега и прогреть путем обдува горячим воздухом (см. Часть D настоящей Главы).
Избегайте активации очистителей при сухой поверхности стекла, - это чревато появлением царапин на стекле, а также в значительной мере сокращает срок службы резиновых рабочих элементов щеток.
Не следует включать омыватель непрерывно более чем на 20 секунд, также избегайте включения омывателей при пустом резервуаре, - это чревато выходом из строя приводного электромотора подающего насоса. Периодически проверяйте уровень жидкости в резервуаре, в случае необходимости производите соответствующую корректировку (см. Главу Текущее обслуживание).
В холодное время года заливайте в резервуар омывателей стекол только специальные морозостойкие составы, - замерзание омывающей жидкости может привести к выходу из строя резервуара и трубок подающего тракта.
Перед использованием омывателей в холодную погоду предварительно прогревайте стекло, - обледенение стекла может привести к опасному ухудшению обзора водителю.
Подрулевой переключатель управления функционированием темпостата
Переключатель управления функционированием темпостата помещается на рулевой колонке ниже правого комбинированного подрулевого переключателя.
Кнопка активации клаксона

| Кнопка включения звукового сигнала встроена в ступичную часть рулевого колеса.

Переключатели и органы управления, расположенные на панели приборов
Выключатель противотуманных фар

| Противотуманные фары могут быть активированы только при включенных габаритных огнях (активные положения переключателя режимов внешних осветительных приборов) и автоматически отключаются при выключении последних. Для активации противотуманных фар нажмите на кнопку встроенного в панель приборов выключателя. В кнопку выключателя встроена контрольная лампа, напоминающая водителю о том, что противотуманные фары остаются включенными. Отключение фар осуществляется повторным нажатием на кнопку.

Выключатель задних туманных фонарей

| Активация задних туманных фонарей становится возможной только при включенных головных и/или передних противотуманных фарах (при соответствующей комплектации). Для включения туманных фонарей нажмите на кнопку вмонтированного в панель приборов выключателя (непосредственно под кнопкой включения противотуманных фар). В кнопку встроена контрольная лампа, напоминающая водителю о том, что туманные фонари остаются включенными, на приборном щитке автомобиля также загорается соответствующая контрольная лампа (см. выше). Отключение фонарей осуществляется повторным нажатием на кнопку.
| Туманные фонари отключаются автоматически вместе с головными фарами/зажиганием, причем последующая их активация возможно только посредством повторного использования выключателя.

Регулятор наклона оптических осей головных фар

Для регулировки дистанции освещения (при включении ближнего света), чтобы не ослеплять водителей встречных автомобилей, можно использовать регулятор наклона оптических осей фар.

| Регулятор должен устанавливаться в положение (согласно таблице 1), соответствующее количеству пассажиров и степени загрузки автомобиля.

Таблица 1

Выключатель аварийной сигнализации

| Включение аварийной сигнализации производится при помощи кнопочного выключателя, вмонтированного в центральную часть панели приборов автомобиля между дефлекторами центральных воздуховодов и обычно оснащенного сигнальной лампой с пиктограммой, изображающей два вписанных друг в друга треугольника.

Включение аварийной сигнализации приводит к одновременному срабатыванию всех четырех указателей поворотов (и их контрольных ламп на приборном щитке автомобиля). Сигнализация предназначена для предупреждения других участников дорожного движения о вынужденной остановке автомобиля и используется также в других опасных ситуациях, предусмотренных правилами дорожного движения.
Выключатель электрообогрева заднего стекла/наружных зеркал заднего вида
Включение электрообогрева позволяет удалить с поверхности заднего стекла конденсата, инея, и даже тонкой наледи. Кнопка включения электрообогрева помещается на панели управления системы кондиционирования воздуха.

| На соответствующим образом оборудованных моделях одновременно с обогревом заднего стекла включается также и обогрев наружных зеркал заднего вида.

При включении обогрева загорается встроенный в кнопку выключателя световой индикатор.
Отключение обогрева производится повторным нажатием на кнопку, либо спустя 15 минут после включения по сигналу специального таймера.

| Функционирование нагревательного элемента становится возможным только в положении ON выключателя зажигания. Переводе ключа в положение АСС или LOCK обогрев отключается автоматически.

Не забывайте перед началом движения проверять качество обзора через заднее стекло автомобиля.
Нитевидная сетка нагревательного элемента обогревателя наклеивается на внутреннюю поверхность заднего стекла и требует осторожности в обращении, - старайтесь не повреждать сетку при протирании стекла. Протирание следует производить только вдоль нитей нагревателя.
Выключатель электрообогрева ветрового стекла в зоне парковочного положения щеток
Функционирование нагревательных элементов становится возможным только при включенном зажигании (ключ в положении ON).
Активация обогрева производится при помощи оснащенного встроенной контрольной лампой специального кнопочного выключателя. Прежде чем включать обогрев удалите с ветрового стекла снег.
Отключение обогрева производится повторным нажатием на кнопку, либо спустя 15 минут после включения по сигналу специального таймера.

| Функционирование нагревательного элемента становится возможным только в положении ON выключателя зажигания. При переводе ключа в положение АСС или LOCK обогрев отключается автоматически.

Переключатель регулировки положения зеркал заднего вида

| Переключатель регулировки зеркал заднего вида расположен в верхней части подлокотника водительской двери автомобиля и состоит из селекторного ползункового переключателя выбора подлежащего регулировки зеркала и четырехнаправленного джойстикового переключателя собственно регулировки положения выбранного зеркала.

Для выбора подлежащего регулировке зеркала переведите расположенный в верхней части сборки ползунковый переключатель в соответствующее положение (R - правое зеркало или L - левое зеркало). Регулировка положения выбранного зеркала производится при помощи четырехнаправленного джойстикового переключателя в соответствии изображенными на нем стрелками (вверх-вниз/вправо-влево).
Закончив регулировку, во избежание случайного сбоя регулировки, не забывайте переводить селекторный переключатель в нейтральное (центральное) положение.
Выключатель обогрева наружных зеркал заднего вида (при соответствующей комплектации)

| На некоторых моделях предусмотрена возможность активации обогрева наружных зеркал заднего вида с индивидуального оборудованного встроенной контрольной лампой кнопочного переключателя, вмонтированного в нижней части сборки управления функционированием электропривода зеркал.

Обогрев функционирует только при включенном зажигании (положение ON или АСС ключа зажигания). Для отключения обогрева следует нажать на кнопку повторно, - контрольная лампа должна погаснуть.
Переключение режимов салонного зеркала заднего вида

| Салонное зеркало заднего вида имеет два фиксированных положения: дневное и ночное. Переключение производится при помощи вмонтированного в нижнюю часть сферической опоры зеркала рычажка.

Освещение салона
Главный салонный светильник

| Светильник расположен в передней части потолочного свода автомобиля и оборудован трехпозиционным ползунковым переключателем. Переключатель позволяет произвести отключение освещения, включение его в постоянный режим, а также активировать режим срабатывания светильника при открывании дверей.

Освещение багажного отделения

| Еще один светильник установлен в багажном отделении автомобиля. Светильник также оборудован трехпозиционным ползунковым переключателем, позволяющим выбрать один из трех режимов освещения .

Индивидуальные направленные светильники (штурманские лампы)

| Активация направленных светильников производится при помощи индивидуальных кнопочных выключателей, вмонтированных в сборку потолочной консоли.

Прикуриватель

| Прикуриватель вмонтирован в панель облицовки передней пепельницы (см. ниже) на центральной секции отделки панели приборов, справа от передней пепельницы и функционирует только при включенном зажигании (ключ в положении ON или АСС).

Для активации прикуривателя просто утопите его кнопку в приемном гнезде до упора, - после прогрева нагревательного элемента кнопка автоматически выскочит в исходное положение.

| Ни в коем случае не удерживайте кнопку прикуривателя в нажатом положении силой! Если кнопка прикуривателя после нажатия не выскочит спустя более 30 секунд, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для устранения имеющей место неисправности. После использования не забывайте возвращать кнопку в гнездо (во избежание засорения последнего).

Приемное гнездо прикуривателя может быть использовано для подключения внешних потребителей электроэнергии (насос, зарядное устройство для радиотелефона, пылесос), рассчитанных на питание в 12 В и с мощностью потребления не более 120 Вт.
Пепельницы
Передняя пепельница

| Выдвижная передняя пепельница вмонтирована в центральную (консольную) секцию отделки панели приборов.

Для открывания пепельницы потяните ее на себя.
Чтобы извлечь пепельницу для прочистки вытяните ее наружу до упора, затем отожмите стопорный язычок и высвободите из приемной ниши.
Задние пепельницы

| Задняя пепельница имеет откидную конструкцию и вмонтирована в заднюю торцевую стенку центральной консоли.

Для извлечения пепельницы вытяните ее до упора, отожмите стопорный язычок и высвободите из приемной ниши.
Вещевые ящики
Главный вещевой ящик

| Главный вещевой ящик расположен справа под панелью приборов автомобиля и оборудован замком.

Для открывания ящика потяните вверх рукоятку его замка. Внутри ящика предусмотрена автоматически включающаяся при открывании дверцы подсветка.
Следите, чтобы во время движения крышка вещевого ящика была плотно закрыта.
Ящик на центральной консоли

| В задней части центральной консоли предусмотрен еще один вещевой ящик, в закрытом состоянии выполняющий также роль подлокотника. Для открывания крышки просто потяните ее передний край вверх.

Подстаканники
Складной подстаканник вмонтирован в панель приборов правее панели управления функционированием системы кондиционирования воздуха. Порядок использования данного подстаканника показан на сопр. иллюстрации.

| Один стационарный подстаканник предусмотрен в центральной части консольной сборки, сбоку от рычага взведения стояночного тормоза.

| Еще два выдвижных подстаканника расположены под крышкой в задней части центральной консоли, непосредственно под задней пепельницей.

Солнцезащитные козырьки

| Солнцезащитные козырьки обеспечивают защиту глаз водителя/переднего пассажира от ослепления прямыми солнечными лучами как спереди, так и сбоку.

| В пассажирский солнцезащитный козырек дополнительно вмонтировано оборудованное откидной крышкой туалетное зеркальце. Открывание крышки зеркальца при включенном зажигании (ключ в положении ON или АСС) приводит к активации подсветки зеркальца.

Крюки для одежды

| На моделях Legacy Седан крюки для вешания одежды закреплены на петельных рукоятках, расположенных вдоль верхних краев проемов задних дверей автомобиля.

| На моделях Legacy Универсал и Outback помимо крюков на петельных рукоятках над проемами задних дверей предусмотрены еще два крюка с обеих сторон багажного отделения.