Снятие, обслуживание и установка компонентов рычага селектора АТ

Конструкция рычага селектора АТ

1 — Индикаторная лампа 2 — Блокиратор 3 — Пружина 4 — Верхняя секция рычага селектора 5 — Штифт 6 — Нижняя секция рычага селектора 7 — Палец 8 — Пластина 9 — Проходная втулка 10 — Уплотнительный элемент | 11 — Рукоятка рычага 12 — Крышка индикаторной панели 13 — Подушка 14 — Направляющая пластина 15 — Пружинный фиксатор 16 — Оболочка тросовой сборки 17 — Сердечник тросовой сборки 18 — Гайка В 19 — Гайка А 20 — Фиксаторы

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Переведите рычаг селектора в положение «N». 3. Поднимите автомобиль. 4. Снимите сборку задней секции системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска). 5. Снимите крышку термозащитного экрана.
| 6. Отсоедините от рычага селектора приводной трос и снимите опорный кронштейн троса. A Регулировочные гайки B Опорный кронштейн
7. Опустите автомобиль на землю. 8. Снимите сборку центральной консоли (см. Главу Кузов). 9. Разъедините контактные разъемы электропроводки, выверните четыре крепежных болта и снимите рычаг селектора с автомобиля.

Разборка и сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рукоятку рычага. 2. Снимите лампу индикатора и крышку индикаторной панели.
| 3. Извлеките два фиксатора и снимите направляющую пластину. А — Фиксаторы В — Направляющая пластина
| 4. Снимите колпачок и выбейте штифт. A — Штифт B — Нижняя секция рычага селектора
5. Снимите нижнюю секцию рычага селектора и отделите верхнюю секцию рычага селектора от пластины. 6. Тщательно очистите все компоненты. 7. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Смажьте все компоненты смазкой типа Nightight Lyw No.2. 8. Закончив сборку, удостоверьтесь в соответствии показаний индикатора реальному положению рычага. 9. Оцените плавность перемещения верхней секции рычажной сборки.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. Закончив установку, отрегулируйте трос селектора (см. Раздел Снятие, установка, проверка состояния и регулировка приводного троса селектора АТ) и удостоверьтесь в исправности функционирования рычага селектора.