Снятие, проверка и установка приводного электромотора вентилятора отопителя

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите вещевой ящик (см. Главу Кузов на диске 2).
| 3. Выверните болты крепления опорного кронштейна жгута электропроводки.
| 4. Отдайте гайки стоек блока дистанционного управления единого замка и блока CRU.
5. Рассоедините контактный разъем электропривода верхнего люка.
| 6. Рассоедините контактный разъем электропроводки сервопривода.
| 7. Отсоедините электропроводку от электромотора привода вентилятора.
| 8. Выверните три крепежных винта, отсоедините аспираторную трубку (А) и снимите электромотор. А — Аспираторная трубка

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Подсоедините клемму №1 контактного разъема электромотора к положительному полюсу аккумуляторной батареи, клемму №2 заземлите. Удостоверьтесь в плавности вращения мотора.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.