Снятие и установка компонентов сборки стояночного тормоза (модели с дисковыми тормозными механизмами задних колес)

Снятие
Конструкция дисковых тормозных механизмов задних колес

1 — Суппорт 2 — Вентиль прокачки 3 — Направляющий палец (зеленый) 4 — Защитный чехол 5 — Уплотнительная манжета 6 — Поршень 7 — Пыльник 8 — Стопорное кольцо 9 — Блокировочный палец (желтый) 10 — Анкерная скоба 11 — Пружинные фиксаторы колодок 12 — Внутренняя колодка 13 — Наружная колодка 14 — Регулировочная прокладка 15 — Анкерный палец 16 — Заглушка 17 — Тормозной щит | 18 — Держатель 19 — Пружинная шайба 20 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза 21 — Задний башмак стояночного тормоза 22 — Передний башмак стояночного тормоза 23 — Разжимная планка 24 — Разжимная пружина 25 — Направляющая пластина 26 — Возвратная пружина заднего башмака 27 — Возвратная пружина переднего башмака 28 — Регулировочная пружина 29 — Регулятор 30 — Тарелка направляющей пружины 31 — Направляющая пружина 32 — Тормозной диск

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку дискового тормозного механизма с анкерной скобы и отведите ее в сторону. 2. Продев отвертку в специальное отверстие в тормозном щите (предварительно извлеките заглушку) и вращая ею зубчатое колесо регулятора, ослабьте прижим тормозных башмаков к стенкам барабана. Снимите тормозной диск со ступицы. 3. Отсоедините возвратные пружины башмаков. Снимите направляющую пружину и анкерный палец переднего башмака. 4. Снимите разжимную планку и ее пружину. 5. Снимите сборку регулятора. 6. Снимите башмак. 7. Снимите направляющую пружину и анкерный палец заднего башмака. 8. Отсоедините приводной трос от исполнительного рычага стояночного тормоза. 9. Снимите с башмака рычаг и его установочные шайбы.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в обратном порядке. 2. В заключение отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. Раздел Проверка и регулировка привода стояночного тормоза).