Снятие и установка компонентов электропривода зеркал заднего вида

Переключатель управления функционированием электропривода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите верхнюю крышку панели отделки водительской двери. 2. Выверните крепежные винты и снимите поручневую рукоятку и рукоятку ручного привода стеклоподъемника. 3. При помощи специального приспособления (925580000) отпустите расположенные по периметру панели внутренней обивки двери фиксаторы. Снимите панель. 4. Отсоедините электропроводку от переключателя управления функционированием электропривода дверных зеркал заднего вида. 5. Отпустите крепежные фиксаторы и снимите сборку переключателя. 6. Установка производится в обратном порядке.

Сборка электроприводного зеркала заднего вида

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите верхнюю крышку панели отделки водительской двери. 2. Выверните крепежные винты и снимите поручневую рукоятку и рукоятку ручного привода стеклоподъемника. 3. При помощи специального приспособления (925580000) отпустите расположенные по периметру панели внутренней обивки двери фиксаторы. Снимите панель. 4. Аккуратно, стараясь не повредить, снимите уплотнительную крышку. 5. Отсоедините от сборки зеркала жгут электропроводки. 6. Придерживая зеркало, выверните его винты крепления. 7. Снимите зеркало с двери автомобиля, - постарайтесь не повредить жгут электропроводки при высвобождении его из проходного отверстия в дверной раме. 8. Установка производится в обратном порядке.