Снятие, обслуживание и установка стеклоочистителей и компонентов тракта подачи омывающей жидкости

Конструкция передних стеклоочистителей

1 — Резиновые рабочие элементы 2 — Щетки 3 — Рычаги (поводки) 4 — Тяги 5 — Приводной электромотор | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 6.0 Т2: 20

Конструкция передних стеклоочистителей

1 — Резиновый рабочий элемент 2 — Щетка 3 — Рычаг (поводок) 4 — Приводной электромотор 5 — Дистанционная шайба А 6 — Подушка 7 — Дистанционная шайба В 8 — Гайка 9 — Крышка | 10 — Накладка рычага Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 5.9 Т2: 7.4 Т3: 7.8

Схема организации подачи омывающей жидкости на ветровое и заднее стекла автомобиля

1 — Сопла подачи омывающей жидкости 2 — Соединительные шланги 3 — Резервуар 4 — Крышка 5 — Насос подачи омывающей жидкости на ветровое стекло 6 — Насос подачи омывающей жидкости на заднее стекло | 7 — Уплотнительная посадочная втулка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 6.0

Комбинированный подрулевой переключатель управления функционированием стеклоочистителей
См. Главу Бортовое электрооборудование.
Передние стеклоочистители

Замена щеток

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отведите рычаг стеклоочистителя от ветрового стекла.
| 2. Отжав стопорный язычок, снимите щетку с рычага.
| 3. Оттянув наружу фиксатор, извлеките резиновый рабочий элемент из рамки щетки.
| 4. Заправьте в щетку новый рабочий элемент, - проследите, чтобы фиксатор оказался с обращенной в сторону рычага стороны щетки. Удостоверьтесь в надежности защелкивания фиксатора.

Снятие, установка и регулировка рычагов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот. 2. Снимите защитные колпачки крепежных гаек.
| 3. Отпустите гайки и снимите рычаги.
| 4. Установка производится в обратном порядке. Закончив установку, однократно активируйте стеклоочистители, затем выровняйте рычаги таким образом, чтобы средние точки щеток оказались непосредственно над керамическими установочными метками на панели ветрового стекла.

Снятие и установка компонентов привода стеклоочистителей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Описание процедуры проверки исправности функционирования приводного электромотора приведено в Разделе Проверка исправности функционирования электромоторов привода стеклоочистителей, снятие, проверка и установка управляющего реле заднего стеклоочистителя на моделях Legacy Универсал/Outback Главы Бортовое электрооборудование.
1. Снимите панель переднего обтекателя (см. Раздел Снятие и установка переднего обтекателя). 2. Отсоедините электропроводку от приводного электромотора.
| 3. Отпустите крепежные болты и гайки и снимите сборку привода стеклоочистителей.
| 4. В случае необходимости отдайте крепежные болты и гайки и снимите со сборки приводной электромотор.
5. Установка производится в обратном порядке.

Задний стеклоочиститель (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Описание процедур снятия/установки и проверки состояния управляющего реле приведено в Разделе Проверка исправности функционирования электромоторов привода стеклоочистителей, снятие, проверка и установка управляющего реле заднего стеклоочистителя на моделях Legacy Универсал/Outback Главы Бортовое электрооборудование.
Детали конструкции стеклоочистителей показаны на иллюстрации.

Снятие, установка и регулировка рычага

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Откиньте накладку рычага, отпустите крепежную гайку и снимите рычаг.
| 2. Установка производится в обратном порядке. Закончив установку, однократно активируйте стеклоочиститель, затем выровняйте его таким образом, чтобы щетка оказалась расположенной параллельно токопроводной нити термоэлектрического элемента обогрева заднего стекла.

Снятие и установка приводного электромотора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Описание процедуры проверки исправности функционирования приводного электромотора приведено в Разделе Проверка исправности функционирования электромоторов привода стеклоочистителей, снятие, проверка и установка управляющего реле заднего стеклоочистителя на моделях Legacy Универсал/Outback Главы Бортовое электрооборудование.
1. Снимите рычаг стеклоочистителя (см. выше). 2. Снимите защитную крышку, крепежную гайку, дистанционные шайбы и резиновую подушку. 3. Снимите нижнюю панель внутренней отделки двери задка (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)). 4. Отпустите фиксатор жгута электропроводки, затем рассоедините контактный разъем приводного электромотора.
| 5. Выверните крепежные болты и снимите сборку приводного электромотора.
| 6. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы резиновая подушка оказалась развернута меткой в виде стрелки вверх.

Компоненты тракта подачи омывающей жидкости
Схема организации подачи омывающей жидкости на ветровое и заднее стекла автомобиля представлена на иллюстрации.
Снятие, установка и регулировка сопел подачи омывающей жидкости
Сопла ветрового стекла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот и отсоедините от приемных штуцеров подлежащего замене сопла шланг подачи омывающей жидкости.
| 2. Отверткой, либо другим подходящим инструментом отожмите стопорные язычки и высвободите сопло из панели капота.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы шланг подачи омывающей жидкости не оказался перекручен.
| 4. Отрегулируйте сопла в соответствии с приведенной на иллюстрации схемой. А: 350 мм В: 150 мм С: 300 мм D: 600 мм

Сопло заднего стекла (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите стоп-сигнал верхнего уровня (см. Главу Бортовое электрооборудование). 2. Отсоедините от приемного штуцера сопла шланг подачи омывающей жидкости. 3. Отверткой, либо другим подходящим инструментом отожмите стопорные язычки и высвободите сопло из панели двери задка. 4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы шланг подачи омывающей жидкости не оказался перекручен.
| 5. Отрегулируйте сопло в соответствии с приведенной на иллюстрации схемой. А: 60 мм В: 42°

Снятие и установка резервуара и насоса(ов) подачи омывающей жидкости

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот.
| 2. Выверните два крепежных болта, отсоедините шланг(и) и контактный разъем(ы) электропроводки насоса(ов) подачи омывающей жидкости.
3. Снимите резервуар.
| 4. Высвободите подозреваемый (или нуждающийся в замене) насос из посадочной втулки в корпусе резервуара.
5. Подав на клеммы насоса напряжение с батареи, удостоверьтесь в исправности вращения электромотора. 6. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.