Снятие и установка буферных элементов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
| 2. При помощи оправки ST 20099АЕ030 произведите снятие буферного элемента.
3. Внимательно изучите состояние буфера. В случае выявления трещин, порезов или признаков старения резины произведите замену. 4. Установка производится в обратном порядке, - требуемое усилие затягивания крепежного болта составляет 32 Нм.