Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)

Детали установки панелей внутренней обивки дверей автомобиля

1 — Треугольная панель отделки опоры дверного зеркала 2 — Кронштейн опоры дверного зеркала 3 — Верхний резиновый уплотнитель 4 — Фиксатор 5 — Подушка 6 — Панель обивки | 7 — Сборки переключателей электропривода стеклоподъемников 8 — Нижний резиновый уплотнитель 9 — Верхняя панель обивки 10 — Боковая секция верхней панели обивки 11 — Нижняя панель обивки

Передние двери

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите панель облицовки внутренней ручки двери, - для отпускания верхнего фиксатора панель следует оттянуть на себя, нижнего - отжать вниз.
| 2. Отпустите два фиксатора и высвободите панель переключателей электропривода стеклоподъемников/наружных зеркал заднего вида из дверного подлокотника.
3. Отсоедините электропроводку и снимите панель переключателей.
| 4. Выверните три крепежных винта и отпустите передний фиксатор крепления панели внутренней обивки.
5. Снимите треугольную панель внутренней отделки опоры дверного зеркала заднего вида.
| 6. Аккуратно извлеките семь пластмассовых фиксаторов, расположенных по периметру панели внутренней обивки двери.
7. Отделите панель от двери и снимите ее с рамы последней.
| 8. Снимите дверной громкоговоритель (см. Главу Бортовое электрооборудование) и аккуратно отделите от панели двери изоляционную накладку. Постарайтесь не повредить накладку или бутиловую ленту ее крепления, - нарушение целостности изоляционных материалов чревато попаданием внутрь дверной рамы влаги, - в случае необходимости замените накладку.
9. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов. Для фиксации новой изоляционной накладки используйте бутиловую ленту типа 3М8626.

Задние двери

Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отсутствие необходимости в снятии треугольной панели отделки опоры зеркала.
Дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отпустите крепежные фиксаторы и снимите нижнюю панель обивки двери задка.
| 2. Отпустите два фиксатора и снимите крышку стоп-сигнала верхнего уровня.
| 3. Отпустите два крепежных фиксатора и снимите верхнюю панель обивки двери задка.
4. Установка производится в обратном порядке.

Крышка багажного отделения (модели Седан)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте крышку багажного отделения.
| 2. Отпустите крепежные фиксаторы и снимите панель внутренней обивки крышки.
3. Установка производится в обратном порядке.