Снятие, проверка состояния и установка элементов тросового привода стояночного тормоза

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рычаг взведения стояночного тормоза и отсоедините от него приводной трос (см. Раздел Снятие, установка, проверка состояния и регулировка рычага привода стояночного тормоза). 2. Снимите подушку заднего сиденья (см. Главу Кузов).
| 3. Отогните ковровое покрытие и снимите фиксаторы.
4. Снимите крышку уравнителя.
| 5. Отсоедините от уравнителя сердечники тросов. 1 — Уравнитель 2 — Приводные тросы
6. Отсоедините приводные тросы от тормозных механизмов задних колес (см. Раздел Снятие, установка и регулировка механизма стояночного тормоза).
| 7. Выверните болты крепления промежуточных опорных кронштейнов приводных тросов на днище автомобиля.
8. Высвободите проходные втулки из задней панели пола и вытяните тросовые сборки через днище наружу. 9. Высвободите тросы из направляющих на рычагах задней подвески.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверьте снятые тросы на наличие признаков развития коррозии, заломов и прочих механических повреждений, оцените плавность хода сердечников в оболочках. Дефектные элементы замените.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы трос был пропущен в направляющий туннель, не забудьте произвести регулировку хода рычага (см. Раздел Снятие, установка, проверка состояния и регулировка рычага привода стояночного тормоза).