Снятие, обслуживание и установка задней ступицы

| На моделях, оборудованных ABS, постарайтесь не повредить роторы колесных датчиков!

| Ступичный подшипник повторному использованию не подлежит и должен сниматься только в случае необходимости его замены.

Снятие и разборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите приводной вал (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка задних приводных валов). 2. Отдайте гайки и болты крепления ступичной сборки к нижней части стойки подвески. 3. Снимите ступичную сборку. 4. Снимите со ступичной сборки тормозной щит. 5. При помощи ступичного стенда (927080000) и съемника (9274200000) выпрессуйте ступицу из кожуха сборки. 6. Поддев отверткой, извлеките внутренний и наружный сальники. 7. Снимите стопорное кольцо. 8. При помощи съемника (927440000) и стенда (927430000) выпрессуйте из кожуха подшипник. 9. На моделях, оборудованных ABS, снимите ротор колесного датчика. 10. При помощи стенда (927080000) выпрессуйте ступичный болт.

Сборка и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед установкой тщательно вычистите кожух ступичной сборки. 2. Смажьте и установите новый подшипник и сальники. Проследите за правильностью посадки в свою канавку стопорного кольца. 3. Дальнейшая сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.