Снятие и установка сборки комбинированных подрулевых переключателей

Снятие
Конструкция рулевой колонки

1 — Втулка 2 — Рулевой вал 3 — Сборка подрулевого переключателя с контактным кабельным барабаном 4 — Кожух 5 — Коленный упор 6 — Рулевое колесо 7 — Модуль подушки безопасности |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса). 2. Снимите верхнюю и нижнюю секции кожуха рулевой колонки. 3. Выверните три крепежных винта и снимите сборку комбинированных переключателей с рулевой колонки.

Установка
Центрирование контактного кабельного барабана рулевой колонки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь, что передние колеса по-прежнему развернуты в прямолинейное положение. 2. Удостоверьтесь, что рычаги подрулевых переключателей переведены в положение “Выкл” (OFF). 3. Установите сборку переключателей на свое штатное место на рулевой колонке. 4. Разверните пружинный кабельный барабан до упора против часовой стрелки, затем верните его приблизительно на 2.65 оборота назад (на индикаторе должна появиться надпись “CENTER”) и добейтесь совмещения центрирующих стрелочных меток . 6. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном демонтажу компонентов. 7. В заключение не забудьте произвести активацию SRS (см. Главу Бортовое электрооборудование) и удостоверьтесь в исправности срабатывания контрольной лампы подушек безопасности.