Снятие и установка компонентов системы иммобилизации двигателя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов (см. Главу Кузов).

Модуль управления иммобилайзера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отсоедините электропроводку, выверните крепежный болт и снимите модуль управления иммобилайзера.
2. Установка производится в обратном порядке.

Антенный модуль

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните крепежные винты и снимите нижнюю секцию кожуха рулевой колонки.
| 2. Отсоедините электропроводку антенны от модуля управления и снимите антенный модуль с цилиндра замка зажигания. А — Контактный разъем электропроводки В — Антенный модуль
3. Установка производится в обратном порядке.