Проверка и регулировка клапанных зазоров

ПРОВЕРКА

См. Главу Текущее обслуживание.

РЕГУЛИРОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Регулировка клапанных зазоров должна выполняться на холодном двигателе.
1. При помощи специального инструмента ST 18252АА000 проверните коленчатый вал в направлении по часовой стрелке, добиваясь, чтобы кулачок привода подлежащего проверке клапана развернулся рабочим выступом под 90° к торцевой поверхности толкателя. 2. При помощи щупа лезвийного типа измерьте величину клапанного зазора. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите необходимые регулировки (см. далее). 3. Снимите с толкателя соответствующего клапана регулировочную шайбу.
| 4. Подготовьте специальное приспособление для замены регулировочных шайб (ST 18329АА000).
| 5. Разверните толкатели выборками под 45°.
| 6. Добившись совмещения правильного совмещения с выборкой, установите приспособление ST 18329АА000 на толкатель клапана.
| Проследите, чтобы край приспособления не касался регулировочной шайбы.
| 7. Затяните болты (A) и (В) приспособления.
| 8. Заправив пинцет в выборку в толкателе, извлеките регулировочную шайбу.
| Альтернативно шайба может быть извлечена при помощи магнита, что в существенной мере снижает вероятность падения шайбы.
9. Микрометром измерьте толщину снятой шайбы. 10. Основываясь на результате последнего измерения и полученных ранее данных о величине клапанного зазора, произведите подбор новой шайбы (см. приведенную ниже таблицу), - руководствуйтесь следующими формулами: · Для впускных клапанов: S = (V + T) – 0.20 (мм) · Для выпускных клапанов: S = (V + T) – 0.25 (мм) Где: S - толщина используемой шайбы, V – измеренный клапанный зазор, T – требуемая толщина шайбы. 11. Установите выбранную шайбу на толкатель. 12. Еще раз измерьте величину зазора, в случае необходимости повторите регулировку. 13. Действуя в аналогичной манере, отрегулируйте зазоры всех клапанов.
| Проворачивайте коленчатый вал только в направлении по часовой стрелке!
14. Закончив регулировку, установите снятые компоненты в порядке, обратном порядку их демонтажа.

Перечень выпускаемых регулировочных шайб

№ детали | Толщина, мм
13218AK010 | 2.00
13218AK020 | 2.02
13218AK030 | 2.04
13218AK040 | 2.06
13218AK050 | 2.08
13218AK060 | 2.10
13218AK070 | 2.12
13218AK080 | 2.14
13218AK090 | 2.16
13218AK100 | 2.18
13218AK110 | 2.20
13218AE710 | 2.22
13218AE720 | 2.23
13218AE730 | 2.24
13218AE740 | 2.25
13218AE750 | 2.26
13218AE760 | 2.27
13218AE770 | 2.28
13218AE780 | 2.29
13218AE790 | 2.30
13218AE800 | 2.31
13218AE810 | 2.32
13218AE820 | 2.33
13218AE830 | 2.34
13218AE840 | 2.35
13218AE850 | 2.36
13218AE860 | 2.37
13218AE870 | 2.38
13218AE880 | 2.39
13218AE890 | 2.40
13218AE900 | 2.41
13218AE910 | 2.42
13218AE920 | 2.43
13218AE930 | 2.44
13218AE940 | 2.45
13218AE950 | 2.46
13218AE960 | 2.47
13218AE970 | 2.48
13218AE980 | 2.49
13218AE990 | 2.50
13218AF000 | 2.51
13218AF010 | 2.52
13218AF020 | 2.53
13218AF030 | 2.54
13218AF040 | 2.55
13218AF050 | 2.56
13218AF060 | 2.57
13218AF070 | 2.58
13218AF090 | 2.60
13218AF100 | 2.61
13218AF110 | 2.62
13218AF120 | 2.63
13218AF130 | 2.64
13218AF140 | 2.65
13218AF150 | 2.66
13218AF160 | 2.67
13218AF170 | 2.68
13218AF180 | 2.69
13218AF190 | 2.70
13218AF200 | 2.71
13218AF210 | 2.72
13218AF220 | 2.73
13218AF230 | 2.74
13218AF240 | 2.75
13218AF250 | 2.76
13218AF260 | 2.77
13218AF270 | 2.78
13218AF280 | 2.79
13218AF290 | 2.80
13218AF300 | 2.81