Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска

| Процедура в равной степени применима к дисковым тормозным механизмам как передних, так и задних колес.

Проверка состояния

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте гайки крепления колес, взведите стояночный тормоз, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо. На моделях 4WD Tacoma и всех моделях 4Runner наверните пару колесных гаек обратно на крепежные шпильки, подложив под них шайбы толщиной 3 мм с целью фиксации тормозного диска. 2. Снимите тормозной суппорт (см. Раздел Проверка и регулировка высоты положения и свободного хода педали ножного тормоза) и подвяжите его в стороне проволокой к элементу подвески, не отсоединяя тормозного шланга, - постарайтесь, чтобы шланг не оказался натянут или перекручен.
3. Произведите визуальную проверку состояния обеих рабочих поверхностей диска. |
4. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Для удаления борозд глубиной более 0.4 мм диск следует снять и подвергнуть проточке. Помните, что осмотр диска должен производиться с обеих его сторон! |
5. Если во время торможения замечались пульсации педали, произведите замену тормозных дисков, либо отдайте их в проточку.
6. При проточке диска следует уделить особое внимание соблюдению требований Спецификаций к его минимальной допустимой толщине, - на торцевой поверхности диска предусмотрена соответствующая маркировка. Измерение толщины диска производится в нескольких точках при помощи микрометра. |

Снятие
Передние дисковые тормозные механизмы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками. Снимите передние колеса. 2. Снимите сборку суппорта тормозного механизма и, не отсоединяя от нее гидравлический шланг, подвяжите в стороне к элементам подвески. 3. Снимите с поворотного кулака анкерную скобу тормозного механизма в сборе с колодками, их фиксаторами и регулировочными прокладками. 4. Снимите диск тормозного механизма со ступичной сборки, - в случае необходимости вверните в специально предусмотренные отверстия в диске пару болтов на 8 мм и с из помощью отделите диск от ступицы.

Задние дисковые тормозные механизмы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками. Снимите задние колеса. 2. Снимите суппорт с анкерной скобы тормозного механизма и, не отсоединяя гидравлический шланг, подвяжите его в стороне к элементам подвески. 3. Снимите анкерную скобу с кожуха ступичной сборки. 4. Отделите тормозной диск от ступицы, - в случае необходимости воспользуйтесь парой 8-миллиметровымх болтов.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут равномерно и с требуемым усилием. 2. В заключение несколько раз выжмите педаль ножного тормоза для усадки компонентов. 3. Прежде чем приступать к эксплуатации транспортного средства удостоверьтесь в исправности функционирования тормозной системы.