Инжекторы впрыска топлива - общая информация и обслуживание

Инжекторы крепятся в топливной магистрали и впрыскивают горючее во входные порты камер сгорания двигателя по сигналу, вырабатываемому модулем управления (ECM).
Распылительное сопло является составной частью корпуса инжектора.
Конструкция инжектора

1 — Обмотка 2 — Уплотнительное кольцо 3 — Входной порт 4 — Фильтр 5 — Выходной порт 6 — Распылительное сопло |

Управление впрыском осуществляется посредством электромагнитного игольчатого запорного клапана.
Обслуживание
Обслуживание инжекторов следует поручить специалистов фирменной станции техобслуживание компании-изготовителя автомобиля, имеющих в своем распоряжении все необходимое оборудование.