Особенности управления полноприводным автомобилем

| Всегда поддерживайте безопасную скорость движения, соответствующую дорожным и погодным условиям! Наличие на автомобиле полного привода не освобождает водителя от необходимости оставаться предельно внимательным, - помните, что излишняя самоуверенность легко может привести к самым серьезным последствиям!

Модели Legacy
Полный привод распределяет крутящий момент двигателя на все четыре колеса. Тем не менее, в обычных условиях, полноприводные автомобили функционируют практически также, как и переднеприводные.
Полный привод обеспечивает лучшее сцепление с дорогой при движении по скользкому, мокрому или заснеженному дорожному покрытию, а также в условиях бездорожья.
Следует заметить, что автомобили рассматриваемого класса, являясь полноприводными, не относятся к числу внедорожников и не предназначены специально для передвижения по пересеченной местности. Эксплуатация в подобных условиях подвергает автомобиль излишним нагрузкам и может привести к преждевременному выходу из строя многих его компонентов.
Из соображений безопасности и во избежание выхода из строя подвески и трансмиссионной линии соблюдайте следующие правила эксплуатации автомобиля:
a) Полноприводной автомобиль превосходит переднеприводной по проходимости при движении в гору по заснеженному или скользкому дорожному покрытию. Однако поведение обоих типов автомобилей практически одинаково при резких поворотах или резком торможении. Поэтому при движении на спуске или при поворотах следует обязательно снижать скорость и соблюдать достаточную дистанцию по отношению к другим транспортным средствам;
b) Никогда не пытайтесь сходу проехать по лужам или покрытым водой дорогам. Попадание воды в воздухозаборник, в систему выпуска или на электроприборы может привести к останову двигателя, а также к его серьезным внутренним повреждением в результате гидроудара;
c) Полноприводной автомобиль может использоваться для пересечения труднопроходимых участков дороги, покрытых снегом, грязью или песком. Однако по конструкции рассматриваемые модели не являются внедорожниками, поэтому при движении по пересеченной местности следует соблюдать все меры предосторожности, предписываемые для обычных легковых автомобилей;
d) Всегда проверяйте эффективность функционирования тормозов после движения по песку, грязи или преодоления водной преграды. Проверить тормоза можно путем нажатия на педаль тормоза на небольшой скорости. Для просушки тормозных механизмов несколько раз выжмите педаль ножного тормоза;
e) Используйте для установки на автомобиль только шины, отвечающие по своему типоразмеру требованиям, нанесенным на закрепленной на кузовной стойке шильде. Установка нестандартных шин может привести к серьезным механическим повреждениям привода и повлиять на управляемость автомобилем, не говоря уже о точности показания спидометра, одометра и счетчика километража текущей поездки. Перед длительной поездкой не забывайте проверять давление накачки холодных шин (требуемые значения нанесены на шильде, закрепленной на задней стойке водительской двери);
f) Помните, что цепи противоскольжения допустимо устанавливать только на передние колеса автомобиля;
g) Эксплуатация полноприводного автомобиля в напряженных дорожных условиях (крутые спуски и подъемы, высокая запыленность и т.д.) требует более частой замены расходных материалов (см. График текущего обслуживания в Главе Текущее обслуживание настоящего Руководства).
Модели Outback
Модели Outback обладают повышенной проходимостью, однако при эксплуатации в обычных условиях функционируют аналогично переднеприводным автомобилям. Советы по вождению автомобиля в условиях бездорожья см. в Разделе Особенности эксплуатации автомобиля, оборудованного каталитическим преобразователем .