Снятие, обслуживание и установка заднего приводного вала

Детали установки заднего приводного вала

1 — Отражательная пластина (внутренний ШРУС) 2 — Наружная обойма внутреннего ШРУСа 3 — Пружинное стопорное кольцо 4 — Внутренняя обойма 5 — Шарик 6 — Сепаратор 7 — Пружинное стопорное кольцо 8 — Бандажная лента крепления защитного чехла 9 — Защитный чехол внутреннего ШРУСа 10 — Защитный чехол наружного ШРУСа 11 — Сборка наружного ШРУСа 12 — Ротор колесного датчика ABS | 13 — Ступичный подшипник 14 — Колесный болт 15 — Ступица 16 — Ступичная гайка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 66 Т2: 186

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Отпустите колесные гайки. 3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. 4. Расчеканьте ступичную гайку, и отдайте ее торцевым ключом при выжатой педали ножного тормоза.
| Во избежание повреждения подшипников после снятия колеса ступичную гайку следует ослабить и вновь затянуть!
5. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала Т-типа или Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала VA-типа).
| 6. Высвободите задний приводной вал из ступицы колеса, - в случае необходимости воспользуйтесь съемником ST1 926470000 и оправкой ST2 927140000, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки сальника и ротор колесного датчика.
| 7. При помощи оправки ST1 922431000 и насадки ST2 927390000 заправьте наружный ШРУС приводного вала в шлицевое соединение ступицы, - постарайтесь не повредить ротор колесного датчика ABS.
| При установке не стучите по приводному валу молотком!
8. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за тем, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Разборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите бандажные ленты, снимите защитный чехол с обоймы внутреннего ШРУСа и сдвиньте его к середине вала. 2. Поддев отверткой, снимите пружинное стопорное кольцо крепления наружной обоймы внутреннего ШРУСа. 3. Снимите наружную обойму внутреннего ШРУСа со сборки приводного вала. 4. Удалите смазку и извлеките 6 шариков. 5. Для снятия сепаратора с внутренней обоймы разверните его пол-оборота к дорожке внутренней обоймы. 6. При помощи плоскогубцев снимите пружинное стопорное кольцо крепления внутренней обоймы на вале. 7. Снимите внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа. 8. Снимите с вала сепаратор и защитный чехол внутреннего ШРУСа, предварительно обмотав скотчем шлицы цапфы. 9. Отпустите бандажные ленты и снимите защитный чехол наружного ШРУСа, - наружный шарнир разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в комплекте с валом.

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Для смазывания компонентов наружного конца приводного вала следует использовать смазку Molylex No. 2 (No. 723223010), а для смазывания внутреннего конца - смазку VU-3A702 (No. 23223GA050) (желтого цвета).
1. Установите защитный чехол наружного ШРУСа и набейте в него 60 ÷ 70 г смазки Molylex No. 2. 2. Наденьте на вал защитный чехол внутреннего ШРУСа, сдвинув ближе к середине сборки.
| 3. Посадите на вал сепаратор внутреннего ШРУСа. A — Сепаратор B — Выборка
4. Установите на вал внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа и зафиксируйте ее стопорным кольцом. 6. Набейте внутрь наружной обоймы внутреннего ШРУСа 80 ÷ 90 г смазки VU-3A702. 7. Набейте смаку в окна сепаратора. 8. Заправьте в подшипниковую сборку шесть шариков. 9. Выровняйте наружную обойму относительно шариков и посадите ее на сборку подшипника. 10. Посадите пружинное стопорное кольцо в приемную канавку на наружной обойме внутреннего ШРУСа. 11. Смажьте ровным слоем смазки внутреннюю поверхность защитного чехла (20 ÷ 30 г). 12. Установите защитный чехол внутреннего ШРУСа, - проследите, чтобы чехол не оказался перекручен.
| Внутренняя сторона большего конца защитного чехла наружного ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ! При установке шарнир должен находиться в нейтральном положении.
13. Закрепите защитные чехлы новыми бандажными лентами.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
См. Раздел Снятие, обслуживание и установка переднего приводного вала.