Снятие и установка датчика-выключателя давления масла

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите генератор с опорного кронштейна (см. Главу Электрооборудование двигателя).
| 2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления двигательного масла.
3. Выверните датчик-выключатель из блока двигателя.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Перед установкой смажьте резьбовую часть датчика-выключателя герметиком типа Three Bond 1215.
2. Вверните датчик-выключатель на свое штатное место и затяните его с требуемым усилием (25 Нм). 3. Подсоедините разъем датчика-выключателя масляного давления. 4. Установите на место генератор. 5. Запустите двигатель и проверьте место установки датчика-выключателя масляного давления наличие утечек двигательного масла.