Снятие и установка компонентов очистителей/омывателей стекол

| Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Резервуар омывающей жидкости
Резервуар омывающей жидкости располагается в левом переднем углу двигательного отсека.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните крепежные болты, приподнимите резервуар и отсоедините электропроводку от сборки насоса подачи омывающей жидкости. 2. Снимите резервуар.

Установка производится в обратном порядке.
Электромотор и тяги привода передних стеклоочистителей
Гайки крепления соединительной левой соединительной муфты приводных тяг

1 — Гайки 2 — Отвертка 3 — Тяга |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Предварительно смочив раствором мыльной воды, снимите уплотнительную полосу и решетку переднего обтекателя. 2. Отсоедините от приводного мотора электропроводку.
3. Выверните болты крепления сборки электромотора. |
4. Отдайте гайку крепления приводной тяги к задней стороне электромотора и снимите мотор. 5. Отдайте гайки крепления левой соединительной муфты. 6. Отделите левую и правую тяги от центрального соединительного узла. 7. Отдайте гайки крепления правой соединительной муфты. 8. Извлеките тяги через сервисное отверстие в передней панели.

Установка производится в обратном порядке.
Электромотор привода заднего стеклоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите защитный колпачок и отдайте гайку крепления рычага заднего стеклоочистителя. 2. Снимите рычаг в сборе со щеткой. 3. Снимите панель внутренней обивки двери задка. 4. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки. 5. Отсоедините электропроводку от приводного электромотора. 6. Выверните крепежные винты и снимите мотор.

Установка производится в обратном порядке.
Реле электромотора привода заднего стеклоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите внутреннюю панель обивки брызговика арки правого заднего колеса, в которую вмонтирован правый задний громкоговоритель. 2. Отсоедините от реле электропроводку. 3. Выверните крепежные винты и снимите реле.

Установка производится в обратном порядке.
Переключатель привода очистителей/омывателей стекол
См. Главу Подвеска и рулевое управление.