Задняя подвеска

Снятие, проверка состояния компонентов и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
| 2. Отдайте гайки болтов крепления стоек стабилизатора к продольным рычагам задней подвески.
| 3. Выверните болты хомутов крепления штанги стабилизатора к подрамнику.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте резиновые втулки на наличие признаков старения материала, трещин, порезов и прочих повреждений, замените вышедшие из строя компоненты. 2. Проверьте стойки стабилизатора на наличие деформаций, трещин и прочих повреждений, оцените плотность посадки резинометаллических втулок. В случае необходимости замените стойки.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Самоконтрящиеся гайки подлежит замене в обязательном порядке!
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.