Снятие, установка, проверка состояния и регулировка приводного троса селектора АТ

Регулировка троса селектора

A — Вперед B — Рычаг селектора C — Соединительное звено D — Регулировочная гайка В | E — Точка контакта F — Регулировочная гайка А

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Переведите рычаг селектора в положение «N». 3. Поднимите автомобиль. 4. Снимите приемную, центральную и заднюю секцию системы выпуска отработавших газов в сборе с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска). 5. Снимите крышку термозащитного экрана. 6. Извлеките шплинт и снимите шайбу с узла крепления приводного троса к исполнительному рычагу выбора диапазонов. 7. Снимите сборку пластины с корпуса трансмиссии. 8. Отсоедините трос от рычага селектора и снимите опорный кронштейн троса. 9. Снимите трос селектора со сборки пластины. 10. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. В заключение отрегулируйте трос селектора и проверьте исправность функционирования рычага селектора.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние оболочки тросовой сборки и, удостоверьтесь в отсутствии следов развития коррозии сердечника, оцените плавность хода снятого троса, в случае необходимости произведите замену тросовой сборки. 2. Переведите рычаг селектора из положения «P» в положение «1». В каждом положении рычаг должен фиксироваться, - в случае необходимости произведите регулировку троса (см. далее).

РЕГУЛИРОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите рычаг селектора в положение «N». 2. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов в сборе с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска на диске 1). 3. Снимите крышку термозащитного экрана. 4. Отпустите регулировочные гайки А.
| 5. Вращайте регулировочную гайку В, пока она не коснется соединительного звена.
6. Удерживая регулировочную гайку В от вращения вторым ключом, затяните регулировочную гайку А с требуемым усилием (7.5 нм). 7. Удостоверьтесь в исправности функционирования рычага селектора. 8. Установите снятые компоненты, действуя в порядке, обратном порядку их демонтажа.