Снятие и установка датчика измерения массы воздуха (MAF)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Датчик MAF находится в верхней крышке воздухоочистителя. Ослабьте хомуты крепления рукава воздухозаборника. 3. Отсоедините перепускной шланг и снимите рукав воздухозаборника.
4. Отсоедините электропроводку от датчика MAF. |
5. Отпустите два фиксатора и снимите крышку воздухоочистителя. |
6. Извлеките измеритель массы воздуха из крышки воздухоочистителя.

Установка производится в обратном порядке.