Снятие, обслуживание и установка стоек задней подвески

Снятие и разборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите подушку заднего сиденья и декоративную решетку громкоговорителя. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Снимите соответствующее заднее колесо. 4. Снимите суппорт тормозного механизма и, - если требуется, - тормозной шланг. 5. Пометьте установочное положение шпильки верхней опоры стойки относительно кузовного элемента. 6. Отдайте болты крепления верхней и нижней опор стойки и аккуратно извлеките последнюю из-под автомобиля. 7. При помощи специального инструмента сожмите винтовую пружину. 8. Отпустите дублирующие гайки и произведите разборку амортизатора, - постарайтесь запомнить положение винтовой пружины относительно верхнего опорного кронштейна. 9. Внимательно осмотрите стойку на наличие признаков развития утечек, оцените плавность и бесшумность хода поршневого штока амортизатора. В случае необходимости замените стоечные сборки.

Сборка и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите, чтобы винтовая пружина была установлена плоским торцом вниз. 2. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.