Обслуживание шатунно-поршневых сборок

Детали установки шатунно-поршневых сборок 4-цилиндровых двигателей

1 — Маховик (модели с РКПП) 2 — Усилительный фланец (модели с АТ) 3 — Приводной диск (модели с АТ) 4 — Верхнее компрессионное кольцо 5 — Второе компрессионное кольцо 6 — Маслосъемное кольцо 7 — Поршень 8 — Поршневой палец 9 — Пружинное стопорное кольцо 10 — Болт шатуна 11 — Шатун 12 — Вкладыши шатунных подшипников 13 — Крышка нижней головки шатуна | 14 — Коленчатый вал 15 — Сегментная шпонка 16 — Вкладыши 1-го и 3-го коренных подшипников коленчатого вала 17 — Вкладыши 2-го и 4-го коренных подшипников коленчатого вала 18 — Вкладыши 5-го коренного подшипника коленчатого вала Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм T1: 44.6 T2: 72

Детали установки шатунно-поршневых сборок 6-цилиндровых двигателей

1 — Усилительный фланец 2 — Приводной диск 3 — Диск коленчатого вала 4 — Верхнее компрессионное кольцо 5 — Второе компрессионное кольцо 6 — Маслосъемное кольцо 7 — Пружинное стопорное кольцо поршневого пальца 8 — Поршень 9 — Поршневой палец 10 — Шатун 11 — Вкладыши шатунных подшипников 12 — Болт шатуна | 13 — Крышка нижней головки шатуна 14 — Коленчатый вал 15 — Сегментная шпонка 16 — Вкладыши 1-го, 3-го и 5-го коренных подшипников коленчатого вала 17 — Вкладыши 2-го, 4-го и 6-го коренных подшипников коленчатого вала 18 — Вкладыши 7-го коренного подшипника коленчатого вала Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм T1: 53 T2: 81

РАЗБОРКА

4-цилиндровые двигатели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Детали установки шатунно-поршневых сборок 4-цилиндровых двигателей представлены на иллюстрации. 2. Снимите крышку нижней головки шатуна. 3. Извлеките вкладыши шатунного подшипника.
| При сборке все компоненты должны устанавливаться строго на свои прежние места!
4. При помощи специального расширителя снимите с поршней компрессионные кольца. 5. Вручную снимите маслосъемное кольцо. 6. Снимите пружинное стопорное кольцо поршневого пальца.

6-цилиндровые двигатели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Детали установки шатунно-поршневых сборок 6-цилиндровых двигателей представлены на иллюстрации. 2. Разборка производится в порядке, аналогичном описанному выше для 4-цилиндровых двигателей.

СБОРКА

4-цилиндровые двигатели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смазав двигательным маслом, установите на свои прежние места в нижние головки шатунов и их крышки вкладыши шатунных подшипников. 2. Посадите шатуны на шейки коленчатого вала (каждый на свою прежнюю), - проследите, чтобы шатуны были развернуты маркировкой вперед. 3. Установите крышки нижних головок шатунов (стрелками вперед) и зафиксируйте их гайками, предварительно смазав резьбу маслом. 4. Вручную посадите в нижние канавки поршней сначала расширитель, затем нижние и верхние рабочие секции маслосъемных колец. 5. С помощью специального расширителя посадите в свои канавки вторые и верхние компрессионные кольца.

6-цилиндровые двигатели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смазав двигательным маслом, установите на свои прежние места в нижние головки шатунов и их крышки вкладыши шатунных подшипников. 2. Посадите шатуны на шейки коленчатого вала (каждый на свою прежнюю), - проследите, чтобы шатуны были развернуты маркировкой вперед. 3. Установите крышки нижних головок шатунов (каждую на свой шатун, - ориентируйтесь по цифровой маркировке) и зафиксируйте их гайками, предварительно смазав резьбу маслом. 4. Вручную посадите в нижние канавки поршней сначала расширитель, затем нижние и верхние рабочие секции маслосъемных колец. 5. Последовательно установите руками разделитель, нижнюю и верхнюю полосы маслосъемного кольца.
| 6. С помощью специального расширителя посадите в свои канавки вторые и верхние компрессионные кольца. Разверните верхнее кольцо в одно из указанных на иллюстрации положений (А) или (В), второе кольцо разверните замком в противоположную сторону (под 180°).
| 7. Разверните верхнюю рабочую секцию маслосъемного кольца замком в одно из указанных на иллюстрации положений (C) или (D). Расширитель кольца разверните замком в противоположном направлении (под 180°). Нижнюю рабочую секцию кольца разверните замком в положение (E) или (F).
8. Посадите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца в отверстия в поршнях с противоположных к сервисным отверстиям в блоке сторон.
| Поршни должны быть развернуты установочными метками (A) на своих днищах вперед по двигателю.