Снятие и установка звездочки коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ). 3. Снимите газораспределительную цепь (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей). 4. Снимите звездочки распределительных валов (см. Раздел Снятие и установка звездочек привода распределительных валов). 5. Снимите звездочку коленчатого вала. 6. Проверьте зубья звездочки на наличие чрезмерного износа, царапин и прочих механических повреждений. Удостоверьтесь в целостности и читаемости опорной метки датчика CKP. 7. Установка производится в обратном порядке. Проверьте плотность посадки звездочки на шпонке.