Снятие и установка передних крыльев

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите боковой спойлер (см. Раздел Снятие и установка боковых спойлеров). 3. На моделях Outback снимите боковую накладку и накладку колесной арки (см. Раздел Снятие и установка боковых накладок кузовных панелей). 4. Снимите накладку переднего бампера (см. Раздел Снятие и установка переднего бампера). 5. Снимите блок-фару (см. Главу Бортовое электрооборудование). 6. Снимите локер защиты колесной арки (см. Раздел Снятие и установка локеров защиты арок передних колес).
| 7. Выверните крепежные болты, извлеките фиксаторы и снимите панель крыла.
8. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы крепежные болты были затянуты с требуемым усилием (7.35 Нм). 9. В заключение проверьте правильность регулировки зазоров между капотом и обоими передними крыльями, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.