Снятие и установка генератора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Промаркируйте подведенные к генератору электропроводку и шины заземления и отсоедините их от сборки. 3. Ослабьте стопорный и регулировочный болты и снимите приводной ремень. 4. Выверните стопорный и осевой болты из регулировочной планки генератора. 5. При замене генератора возьмите снятый с двигателя блок в магазин, - сменный генератор должен в точности соответствовать ему по типоразмеру, - клеммы должны иметь одинаковые маркировку, размер и расположение, выбитая на корпусе, либо нанесенная на шильду идентификационная маркировка должна совпадать. 6. Новые/восстановленные генераторы могут поставляться на рынок без приводного шкива, - в таком случае последний следует переставить со старой сборки.

Установка производится в обратном порядке.
В заключение отрегулируйте усилие натяжения приводного ремня (см. Главу Текущее обслуживание) и проверьте напряжение заряда (см. Раздел Система заряда - общая информация и меры предосторожности).