Спецификации

Рекомендуемые смазки и жидкости

| Ниже перечислены смазки и жидкости, рекомендуемые к применению компанией-изготовителем автомобилей на момент составления настоящего Руководства. Более свежую информацию можно получить на фирменных станциях техобслуживания компании Subaru.

Тип и свойства рабочих жидкостей
Топливо
Тип
Модели с каталитическим преобразователем | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 (АИ)
Модели без каталитического преобразователя | Бензин с октановым числом не ниже 90 (АИ)
Двигательное масло
Тип | Универсальное моторное масло для бензиновых двигателей класса SH или SJ по классификации API, с маркировкой «ENERGY CONSERVING II» (Энергосберегающее II), - если невозможно достать SH или SJ, допускается использование масла класса SG, либо G4 или G5 по классификации CCMC, либо A1, A2, A3 по классификации ACEA, а также прочие масла при условии наличия на упаковке нового сертификационного знака API - «Starburst».
Вязкость 5W/30 для холодного климата, 10W/40 (10W/30) для умеренного и жаркого климата.
| При эксплуатации автомобиля в районах с сухим климатом и высокой температурой или в других напряженных условиях должно использоваться масло для бензиновых двигателей класса SH или SJ по API с номером вязкости по 30, 40, 10W-50, 20W-40 или 20W-50 по SAE.
| Карта вязкостей двигательного масла
Охлаждающая жидкость
Тип | Фирменный антифриз Subaru требуемой концентрации
Тормозная жидкость и гидравлическая жидкость привода сцепления
Тип | FMVSS № 116, свежая тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4
Гидравлическая жидкость ГУР
Тип | ATF Dexron III, желательно производства BP, CALTEX, CASTROL, MOBIL, SHELL или TEXACO
Трансмиссионная жидкость для АТ
Тип | ATF DEXRON III
Вязкость |
| Карта вязкостей трансмиссионного масла для РКПП и переднего дифференциала АТ
Смазка для шасси
Тип | Литиевая смазка NGLI №2
Хладагент системы кондиционирования воздуха
Тип | HFC-134a (CH2FCF3)
Объемы рабочих жидкостей, л*
Топливный бак | 64
Двигательное масло (включая масляный фильтр)** Модели 2.0 и 2.5 л |
Полный объем | 4.0
Заправочный объем | 4.0
Модели 3.0 л
Полный объем | 6.8
Заправочный объем | 5.8
** Для поднятия уровня от нижней отметки на лезвии щупа до верхней требуется около 1 л масла.
Охлаждающая жидкость (до уровня FULL)
Legacy Модели 2.0 л
С РКПП | 7.0
С АТ | 6.9
Модели 2.5 л
С РКПП | 6.8
С АТ | 6.7
Outback Модели 2.5 л
С РКПП | 6.8
С АТ | 6.7
Модели 3.0 л | 7.7
Трансмиссионное масло для РКПП
Модели с двухступенчатым редуктором | 4.0
Модели без двухступенчатого редуктора | 3.5
Трансмиссионная жидкость для АТ (слить и заправить)
Двигатели 2.0 л | 8.4 ÷ 8.7
Двигатели 2.5 и 3.0 л | 9.3 ÷ 9.6
Дифференциалы
Передний дифференциал АТ | 1.1 ÷ 1.2
Задний дифференциал | 0.8
Рабочая жидкость ГУР | 0.7
* Все объемы приведены лишь приблизительно, - при корректировке сверяйтесь с уровневыми метками.
Двигатель
См. Спецификации к Главам Двигатель, Системы питания и выпуска и Электрооборудование двигателя
Система зажигания
См. Спецификации к Главе Электрооборудование двигателя.
Тормозная система
См. Спецификации к Главе Тормозная система на диске 2.
Подвеска и рулевой привод
См. Спецификации к Главе Подвеска и рулевое управление на диске 2.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
См. Спецификации к соответствующим Главам Руководства.
| Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.