Стартеры Mitsubishi - проверка и обслуживание

Общая информация
Конструкция стартеров Mitsubishi
Конструкция стартеров Mitsubishi MIT70381A и MIT75681

1 — Втулка 2 — Передний кронштейн 3 — Рычаг с пластиной и прокладкой 4 — Тяговое реле 5 — Статор 6 — Шестерня 7 — Вал | 8 — Зубчатая передача внутреннего зацепления 9 — Обгонная муфта 10 — Стопорное кольцо и уплотнительные кольца 11 — Уплотнительная прокладка 12 — Якорь 13 — Задний подшипник 14 — Щеткодержатель 15 — Задний кронштейн

Конструкция стартера Mitsubishi MIT77181

1 — Втулка 2 — Передний кронштейн 3 — Рычаг с пластиной и прокладкой 4 — Тяговое реле 5 — Статор 6 — Сателлиты планетарного редуктора 7 — Водило планетарного редуктора 8 — Внутренняя шестерня | 9 — Обгонная муфта 10 — Упорное и стопорные кольца 11 — Уплотнительная прокладка 12 — Якорь 13 — Втулка подшипника 14 — Щеткодержатель 15 — Задний кронштейн

Проверка
Тяговое реле
Проверка исправности функционирования сборки тягового реле

1 — Клемма С 2 — Клемма В 3 — Клемма М |

Подключите положительную клемму батареи к выводу S тягового реле, а отрицательную - к корпусу стартера. Шестерня должна сместиться по оси вала, причем стартер может иногда прокручиваться.
Отсоедините провод от вывода М и подсоедините к выводу положительную клемму батареи, отрицательная клемма батареи вновь подключается к корпусу стартера, - шестерня должна вернуться в исходное положение, даже она была выдвинута при помощи отвертки.
Вновь выдвиньте шестерню в крайнее положение и измерьте зазор между нею и корпусом сборки. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.
Проверка величины вылета ведущей шестерни

1 — Шестерня 2 — Зазор 3 — Стопор |

Рабочие характеристики стартера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Как и на стартерах Nippondenso проверка производится в трех режимах: без нагрузки, под нагрузкой и с прикладыванием тормозного момента. 2. Описание проверок см. в Разделе Стартеры Nippondenso - проверка и обслуживание. 3. Сравните результаты проверок с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующие исправления/замены.

Обслуживание
Разборка
Снятие щеткодержателя

1 — Щеткодержатель 2 — Задний кронштейн |

Снятие якоря и статора

1 — Передний кронштейн 2 — Статор 3 — Шарик 4 — Якорь |

Извлечение компонентов планетарного редуктора

1 — Пластина 2 — Прокладка 3 — Уплотнительное кольцо 4 — Планетарные шестерни |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите крепежную гайку и отсоедините электропроводку от клеммы М тягового реле. 2. Выверните крепежные болты и снимите тяговое реле в сборе с плунжером и его пружиной. 3. Выверните два стяжных болта и винты крепления щеткодержателя. Отделите от стартерной сборки задний кронштейн и щеткодержатель. 4. Маркером или чертилкой пометьте положение корпуса статора относительно переднего кронштейна. Извлеките якорь, затем снимите статор, - постарайтесь не потерять используемый в качестве подшипника шарик. 5. Снимите уплотнительное кольцо, три планетарные шестерни, прокладку и пластину. 6. Снимите обгонную муфту в сборе с валом, - постарайтесь запомнить установочное положение рычага. 7. Отожмите помещенный в стопор зажим и отведите стопор от кольца. Удалите кольцо и стопор и снимите обгонную муфту с вала.

Проверка состояния и ремонт компонентов
Якорь
См. Раздел Стартеры Nippondenso - проверка и обслуживание.
Обгонная муфта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте зубья шестерни на наличие сколов и признаков чрезмерного износа. 2. В случае необходимости произведите замену. 3. Вручную проверьте плавность вращения шестерни, - шестерня должна вращаться только в одном направлении.

| Ни в коем случае не промывайте сборку обгонной муфты ни в каких растворителях!

Щетки и щеткодержатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте длину щеток, сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций в случае необходимости произведите замену. 2. Проверьте плавность движения щеток внутри держателей.
3. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между щеткодержателем и его пластиной. |
4. Измерьте развиваемое щеточными пружинами усилие. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости произведите замену.

Тяговое реле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь в наличии проводимости между клеммами S и М, а также между клеммой S и корпусом сборки. 2. Между клеммами М и В проводимости быть не должно.

Сборка
Сборка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов. Обратите внимание на следующие моменты:

1. Внимательно следите за порядком и правильностью установки всех компонентов;
2. Перечисленные ниже компоненты перед установкой подлежат смазыванию:

1. Передний и задний подшипники;
2. Шестерня вала якоря;
3. Поверхность плунжера;
4. Поверхность рычага;
5. Пазы вала шестерни;
6. Поверхность рычага и обгонной муфты;
7. Шарик на торце вала якоря;
8. Внутренние компоненты планетарной передачи.

3. Закончив сборку, удостоверьтесь в исправности функционирования стартера.