Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Конструкция и принцип функционирования маховика подробно изложены в Главе Сцепление на диске 2.
1. Снимите сборку трансмиссии. 2. На моделях с РКПП снимите сборку сцепления (см. Главу Сцепление на диске 2).
| 3. При помощи приспособления ST 498497100 заблокируйте коленчатый вал от проворачивания и, воспользовавшись головкой типа TORX PLUS (ST 499057000), выверните болты крепления маховика/приводного диска.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Визуально оцените состояние рабочей поверхности маховика и его зубчатого венца. В случае выявления дефектов замените сборку.
2. Проверьте плавность вращения шарикового подшипника, вращая его в упорном направлении. 3. При выявлении шумов или чрезмерного люфта замените маховик.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
| 2. Затягивание болтов крепления маховика с требуемым усилием (72 Нм) следует производить в диагональном порядке.