Проверка состояния и замена сальника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте сальник на наличие признаков развития утечек. В случае необходимости произведите замену. 2. Тщательно протрите снаружи картер трансмиссии. 3. Полностью слейте трансмиссионное масло, затем вверните обратно и затяните с требуемым усилием (44 Нм) сливную пробку с требуемым усилием, - не забудьте установить на место уплотнительную шайбу. 4. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска). 5. Снимите крышку термозащитного экрана (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 6. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление).
| 7. При помощи специального приспособления ST 398527700 снимите сальник.
| 8. Установка нового сальника производится при помощи специальной оправки ST 498057300сальник.
| В качестве оправки подойдет сменная торцевая головка соответствующего размера, либо отрезок трубы подходящего диаметра. Помните, что оправка должна упираться только в жесткий торцевой край сальника!
9. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. 10. Залейте в трансмиссию свежее масло и отрегулируйте его уровень (см. Главу Текущее обслуживание).