Обслуживание свечей зажигания

См. также информацию, приведенную в Разделе Проверка состояния и замена свечей зажигания в Главе Текущее обслуживание.

| Все установленные на двигателе свечи зажигания должны иметь одинаковое калильное число.

Снятие
Свеча зажигания первого цилиндра
Конструкция привода торцевого ключа, применяемого для снятия/установки свечей зажигания

А — Свечная головка на 16 мм (5/8 дюйма) В — Удлинитель С — Карданный шарнир D — Удлинитель Е — Оборудованная храповиком рукоятка |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Отсоедините электропроводку от датчика MAF (см. Главы Системы питания и выпуска и Системы управления двигателем). 3. Отпустите четыре фиксатора и снимите верхнюю крышку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска). 4. Отпустите крепежный хомут и отсоедините от верхней крышки воздухоочистителя впускной воздуховод.
5. Извлеките воздушный фильтр и отпустите четыре винта крепления корпуса воздухоочистителя. Снимите воздухоочиститель. |
6. Аккуратно отсоедините ВВ провод от свечи зажигания первого цилиндра, - тяните только за наконечник контактного разъема и ни в коем случае за сам провод! |
7. Наденьте на свечу зажигания первого цилиндра головку свечного ключа, собранную с карданным приводом торцевого ключа.
| Для выворачивания свечей следует использовать специальную свечную головку с резиновой вставкой типа PROTO 5020-50, защищающей фарфоровый изолятор свечи от повреждения. Соблюдение габаритных характеристик элементов привода свечного ключа позволит значительно облегчить выполнение процедуры.
8. Прежде чем выворачивать свечу прикройте ветошью проложенные по близости линии гидравлического тракта ABS. |

Свеча зажигания второго цилиндра

| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите аккумуляторную батарею.
3. Аккуратно отсоедините ВВ провод от свечи зажигания второго цилиндра, - тяните только за наконечник контактного разъема и ни в коем случае за сам провод! |
4. Выворачивание свечи производится в манере, аналогичной описанной выше для свечи первого цилиндра.

Свеча зажигания третьего цилиндра

| ВВ провод свечи зажигания третьего цилиндра

Свеча зажигания четвертого цилиндра

| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите аккумуляторную батарею.
3. Выверните болты крепления резервуара эти омывания стекол.
| Во избежание потерь омывающей жидкости не отсоединяйте от резервуара шланги.
4. Отсоедините электропроводку от насоса подачи жидкости омывания стекол. |
5. Приподнимите резервуар жидкости омывания стекол и подвяжите его проволокой. |
6. Отсоедините ВВ провод от свечи зажигания четвертого цилиндра. |
7. На моделях с АТ прикройте ветошью линии охлаждения ATF.
8. Выворачивание свечи производится в аналогичной описанной выше для свечей прочих цилиндров манере, - заводите свечной ключ со стороны размещения поддона батареи, как это показано на иллюстрации. |

Установка
Установка производится в обратном порядке с учетом следующих моментов:

1. Во избежание повреждения резьбы в нишах изготовленных из мягкого металла головок наживление свечей лучше всего производить за надетый на их хвостовик отрезок резинового шланга, - в случае перекоса шланг просто начнет проворачиваться;
2. Затягивайте свечи с требуемым усилием (20.6 ± 2.9 Нм).