Спецификации

| Некоторые модели в качестве дополнительной комплектакции моугт быть оборудованы пневмоподвеской, края в настоящем Руководстве не рассматривается.

Передняя подвеска |
Диаметр стабилизатора, мм |
Модели Legacy |
2.0 л | 19
2.5 л | 21
Модели Outback | 21
Развал (с допуском ± 0°30')
Модели Legacy | -0°05'
Модели Outback | 0°25'
Угол продольного наклона оси поворота колеса (выбег) (общая разница ± 0°45')
Модели Legacy |
Седан | 3°05'
Универсал | 2°50'
Модели Outback | 2°40'
Сходимость |
А – В, мм 0 ± 3 |
a ± 0°15' |
Угол поперечного наклона оси поворота колеса |
Модели Legacy | 14°15'
Модели Outback | 13°30'
Высота колесных арок (с допуском +12/-24 мм), мм
Модели Legacy | 388
Модели Outback | 428
Предельная допустимая величина осевого люфта шаровой опоры (при усилии 70 кГс) | 0.3
Предельная допустимая величина поперечного люфта штока переднего амортизатора (при усилии 2 кГс), мм | 0.8
Модели Outback | 21
Развал (с допуском ± 0°30')
Модели Legacy | -0°05'
Модели Outback | 0°25'
Угол продольного наклона оси поворота колеса (выбег) (общая разница ± 0°45')
Модели Legacy |
Седан | 3°05'
Универсал | 2°50'
Модели Outback | 2°40'
Сходимость |
А – В, мм | 0 ± 3
a | ± 0°15'
Угол поперечного наклона оси поворота колеса |
Модели Legacy | 14°15'
Модели Outback | 13°30'
Высота колесных арок (с допуском +12/-24 мм), мм |
Модели Legacy | 388
Модели Outback | 428
Предельная допустимая величина осевого люфта шаровой опоры (при усилии 70 кГс) | 0.3
(Предельная допустимая величина поперечного люфта штока переднего амортизатора при усилии 2 кГс), мм | 0.8
Диаметр стабилизатора, мм |
Модели Legacy |
Седан | 14
Универсал |
2.0 л | 15
2.5 л | 14
Модели Outback | 14
Развал (с допуском ± 0°30') |
Модели | Legacy
Седан | -0°30'
Универсал | -0°20'
Модели Outback | -0°10'
Сходимость (по аналогии с передними колесами) |
А – В, мм | 0 ± 3
a | ± 0°15'
Угол поперечного наклона оси поворота колеса |
Модели Legacy | 14°15'
Модели Outback | 13°30'
Высота колесных арок (с допуском +12/-24 мм), мм |
Модели Legacy |
Седан | 371
Универсал | 381
Модели Outback |
Кроме австралийских | 421
Австралийские | 431
Рулевое управление |
Общие параметры |
Минимальный радиус поворота, м |
Модели Legacy | 5.4 ± 0.5
Модели Outback | 5.6 ± 0.5
Угол поворота (внутренний/наружный) |
Модели Legacy | 36.3° ± 1.5°/31.6° ± 1.5°
Модели Outback | 34.5° ± 1.5°/30.3° ± 1.5°
Полное передаточное отношение рулевого привода |
Модели Legacy | 16.5
Модели Outback | 19.0 x 15.2
Жидкость ГУР | См. Спецификации к Главе Текущее обслуживание.
Рулевое колесо |
Диаметр, мм | 385
Количество оборотов от упора до упора |
Модели Legacy | 3.1
Модели Outback | 3.0
Величина зазора между задней поверхностью ступицы и кожухом рулевой колонки, мм | 2.0 ' 4.0
Предельная допустимая величина |
свободного хода (люфт), мм | 17
Сопротивление вращению (автомобиль запаркован на бетонном покрытии), Н (кГс) |
Двигатель работает |
на холостых оборотах | Не более 29.4 (3.0)
Двигатель заглушен | Не более 294.2 (30)
Рулевой механизм |
Тип |
Реечный, гидроусиленный, с роторным клапаном |
Люфт зацепления | 0 (регулируется автоматически)
Сопротивление сдвигу рейки, Н (кГс) | 304.0 (31)
Величина радиального люфта рейки, мм |
Руль вправо | Не более 0.19
Руль влево |
Горизонтальный сдвиг | Не более 0.3
Вертикальный сдвиг | Не более 0.15
Предельный допустимый радиальный люфт входного вала, мм | 0.18
Предельный допустимый осевой люфт входного вала, мм | 0.1
Сопротивление вращению, Н (кГс) |
В пределах диапазона 30 мм от центра рейки в прямолинейном положении передних колес | Не более 11.18
Предельное допустимое значение | 12.7
Установочный размер «L» наружных наконечников рулевых тяг, мм | 15
Рулевой насос |
Тип | Шиберный, с постоянным расходом, ременным приводом и отдельно установленным резервуаром
Направление вращения | По часовой стрелке
Диапазон оборотов |
Модели Legacy | 500 x 900
Модели Outback |
2.5 л | 500 x 900
3.0 л | 500 x 800
Производительность, см 3 /оборот |
Модели Legacy | 07.2
Модели Outback |
2.5 л | 7.2
3.0 л | 9.6 x 0.65
Зависимость расхода жидкости от оборотов двигателя, л |
1000 об/мин |
Модели Legacy | 6
Модели Outback |
2.5 л | 6
3.0 л | 7
3000 об/мин | 5
Регулярное давление, кПа (кГс/см 2 ) | 981 (10)
Давление сброса, кПа (кГс/см 2 ) |
Модели Legacy | 9807 (100)
Модели Outback |
2.5 л | 9807 (100)
3.0 л | 7846 (80)
Предельный допустимый радиальный люфт оси приводного шкива, мм | 0.4
Предельный допустимый осевой люфт оси приводного шкива, мм | 0.6
Предельный допустимый изгиб ручья, мм | 1.0
Сопротивление вращению шкива, Н (кГс) | Не более 9.22 (0.94)
Гидравлические проверки | См. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса
Колеса и шины |
Размер шин |
Модели Legacy |
2.0 л | 195/60R15 88V
2.5 л | 205/50R16 87V или 195/60R15 88V
Модели Outback | 215/60R16 95V
| Контрольные размеры колесного диска 1 — Сдвиг 2 — P.C.D.
Размеры колесного диска |
Диаметр обода колесного диска |
Модели Legacy |
2.0 л | 15x6JJ
2.5 л |
Под шины 205/50R16 87V | 16x6 1/2JJ
Под шины 195/60R15 88V | 15x6 1/2JJ
Модели Outback | 16x6 1/2JJ
Сдвиг, мм |
Модели Legacy | 55
Модели Outback | 48
P.C.D., мм | 100
Давление накачки шин, кПа (кГс/см 2 ) |
Легкая загрузка автомобиля |
Модели Legacy |
2.0 л |
Передние колеса | 220 (2.2)
Задние колеса | 210 (2.1)
2.5 л |
Передние колеса |
С шинами 205/50R16 87V | 230 (2.3)
С шинами 195/60R15 88V | 220 (2.2)
Задние колеса |
С шинами 205/50R16 87V | 220 (2.2)
С шинами 195/60R15 88V | 210 (2.1)
Модели Outback |
Передние колеса | 200 (2.0)
Задние колеса | 190 (1.9)
Полная загрузка автомобиля |
Модели Legacy |
2.0 л |
Передние колеса | 220 (2.2)
Задние колеса | 250 (2.5)
2.5 л |
Передние колеса |
С шинами 205/50R16 87V | 230 (2.3)
С шинами 195/60R15 88V | 220 (2.2)
Задние колеса | 250
Модели Outback |
Передние колеса | 200 (2.0)
Задние колеса | 250 (2.5)
Буксировка прицепа |
Модели Legacy |
2.0 л |
Передние колеса | 220 (2.2)
Задние колеса | 270 (2.7)
2.5 л |
Передние колеса |
С шинами 205/50R16 87V | 230 (2.3)
С шинами 195/60R15 88V | 220 (2.2)
Задние колеса | 270
Модели Outback |
Передние колеса | 200 (2.0)
Задние колеса | 250 (2.5)
Предельный допустимый осевой люфт колесного диска, мм
Штампованный диск | 01.5
Литой диск | 1.0
Предельный допустимый радиальный люфт колесного диска, мм |
Штампованный диск | 01.5
Литой диск | 1.0
Предельный допустимый динамический дисбаланс колесной сборки, г | 5
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм |
Передняя подвеска |
Гайки крепления верхней опоры стойки | 20
Гайка крепления штока амортизатора | 55
Гайки болтов крепления нижней опоры стойки | 175
Болты крепления домкратной пластины к передней поперечной балке | 70
Болты крепления подушек опор подвески силового агрегата к передней поперечной балке | 74
Гайки болтовых сборок крепления передней поперечной балки | 100
Гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к поперечным рычагам подвески | 30
Гайки болтов крепления стоек стабилизатора к штанге | 45
Болты/гайки хомутов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к передней поперечной балке | 25
Болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам | 50
Корончатые гайки крепления шаровых опор к поперечным рычагам подвески | 39
Болты крепления задней осевой втулки поперечного рычага | 245
Задняя самоконтрящаяся осевая гайка поперечного рычага | 186
Гайка переднего осевого болта поперечного рычага | 125
Колесные гайки | 88
Задняя подвеска |
Гайки крепления верхней опоры стойки | 30
Гайка крепления штока амортизатора | 35
Гайка болта крепления нижней опоры стойки | 160
Болты крепления растяжек подрамника | 65
Осевые болты растяжек подрамника | 175
Гайки болтов крепления переднего поперечного рычага | 120
Болты крепления кронштейна рычага | 120
Болты крепления передней растяжки подрамника |
К кронштейну рычага | 80
К подрамнику | 175
Гайки осевых болтов верхнего и заднего поперечных рычагов | 120
Гайки крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости | 44
Болты хомутов крепления штанги стабилизатора |
поперечной устойчивости | 40
Буферный элемент | 32
Гайка переднего осевого болта продольного рычага | 150
Колесные гайки | 88
Рулевое управление |
Гайка крепления рулевого колеса | 45
Винты крепления сборки комбинированных подрулевых переключателей | 1.2 (не перетягивайте!)
Винты крепления опорного кронштейна резервуара ГУР | 13
Модели 3.0 л |
Т7 | 15.7
Т13 | 33
Т14 | 37.3
Прочие модели |
Т7 | 15.7
Т8 | 22
Т10 | 24.5
Т14 | 37.3
Болты крепления крышки ремня привода улевого насоса (модели 3.0 л) | 07.4
Штуцерные болты крепления гидравлических линий к рулевому насосу | 39
Болты крепления рулевого вала (под панелью приборов) | 25
Болты крепления карданного шарнира рулевого вала | 24
Болты крепления корпуса роторного клапана | 25
Болты хомутов крепления картера рулевого механизма | 59
Внутренние наконечники рулевых тяг | 78
Контргайки наружных наконечников рулевых тяг | 83
Корончатые гайки крепления шаровых пальцев наружных наконечников рулевых тяг к поворотным кулакам | 27
Штуцерный разъем корпуса рулевого насоса | 63.5
Стяжные болты корпуса рулевого насоса | 27.5