Замена ламп осветительных приборов

| Колбы ламп остаются горячими еще в течение около 20 минут после отключения осветительных приборов. Прежде чем приступать к работе удостоверьтесь, что компоненты окончательно остыли.

Список и рабочие характеристики используемых в светотехнических приборах ламп накаливания приведен в Спецификациях в начале настоящей Главы.
Головные фары
Порядок замены ламп головных фар

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините от блок-фары электропроводку и снимите резиновую защитную крышку. 2. Извлеките патрон. Высвободите лампу из патрона и установите на ее место новую.
| Старайтесь не прикасаться к колбам галогенных ламп голыми руками, - оставленные на колбе жирные пятна могут явиться причиной разрушения стекла при нагреве лампы.
3. Установите патрон в блок-фару. 4. Установите резиновую защитную крышку, - проследите за правильностью расположения маркировки. 5. Восстановите исходное подсоединение электропроводки.

Противотуманные фары (если предусмотрены)
Снятие защитной крышки противотуманной фары

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите фиксатор, и отделите от сборки противотуманной фары нижнюю часть защитной крышки, снимите крышку.
2. Выверните два крепежных винта и снимите противотуманную фару. |
3. Отсоедините от сборки фары электропроводку.
4. Повернув против часовой стрелки, извлеките из фары патрон с лампой. |
5. Замените лампу. 6. Установка производится в обратном порядке.

| При установке защитной крышке сначала посадите на сборку фары ее верхний край, затем защелкните нижней. Проследите за надежностью фиксации крышки.

Передние указатели поворотов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните отверткой винт крепления линзы сборки переднего указателя поворота, - винт расположен в верхнего внутреннего края сборки. |
2. Снимите линзу, высвободив ее задний край из панели крыла автомобиля. 3. Повернув против часовой стрелки, высвободите из сборки указателя поворота патрон с лампой. 4. Извлеките лампу из патрона и установите на ее место новую.

Сборка производится в обратном порядке.
Передние габаритные огни

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Повернув против часовой стрелки, высвободите из сборки блок-фары патрон с лампой переднего габаритного огня. |
2. Потянув вперед, извлеките лампу из патрона и установите на ее место новую. |

Установка производится в обратном порядке.
Боковые повторители указателей поворотов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осторожно потянув за линзу бокового повторителя, сдвиньте ее вперед вдоль поверхности крыла.
2. Повернув против часовой стрелки, высвободите из разъема патрон с лампой повторителя, извлеките лампу и замените ее новой. |

Установка производится в обратном порядке.
Задний комбинированный фонарь
Стоп-сигнал, габаритный огонь и указатель поворота

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Из багажного отделения отпустите фиксаторы крепления крышки доступа к сборке заднего комбинированного фонаря. |
2. Повернув против часовой стрелки, высвободите из ламподержателя фонарной сборки патрон нуждающейся в замене лампы. |
3. Повернув, высвободите лампу из патрона и установите на ее место новую.

Сборка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью фиксации крышки.
Огонь заднего хода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отжав отверткой, снимите крышку фонарной сборки. |
2. Повернув против часовой стрелки, высвободите патрон из держателя. |
3. Потянув, извлеките лампу из патрона и установите на ее место новую. |

Сборка производится в обратном порядке.
Фонарь подсветки номерного знака

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните винты крепления фонарной сборки. |
2. Снимите крышку и линзу. 3. Высвободите лампу из патрона и посадите на ее место новую.

Сборка производится в обратном порядке.
Туманные фонари (если предусмотрены)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните крепежные винты и снимите линзу туманного фонаря. |
2. Прижав и повернув против часовой стрелки, высвободите лампу из патрона. Посадите в патрон новую лампу.

Сборка производится в обратном порядке.
Салонные светильники
Главный салонный светильник и фонарь освещения багажного отделения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Главный салонный светильник и фонарь освещения багажного отделения имеют аналогичную конструкцию. 2. Аккуратно поддев отверткой, снимите плафон светильника.
3. Высвободите двухцокольную лампу из пружинных контактов патронной сборки. |
4. Установите новую лампу. 5. Защелкните на место плафонную линзу.

Направленные светильники (штурманские лампы)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните крепежный винт и снимите плафонную сборку направленных светильников. |
2. Высвободите вышедшую из строя двухцокольную лампу из пружинных контактов патронной сборки. 3. Установите новую лампу. 4. Установите плафонную сборку и затяните винт ее крепления.

Стоп-сигнал верхнего уровня
Замена лампы переднего указателя поворота

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддев отверткой, снимите декоративные крышки крепежных винтов, выверните винты и снимите крышку стоп-сигнала. 2. Прижав и повернув против часовой стрелки, высвободите из патрона вышедшую из строя лампу. 3. Установите новую лампу. 4. Установите крышку и закрепите ее винтами. 5. Установите декоративные крышки винтов.