Снятие, обслуживание и установка ведомой шестерни раздаточного механизма

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей). 3. Снимите сборку раздаточной коробки с удлинением трансмиссии (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 4. Снимите удлинение трансмиссии с раздаточной коробки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
| 5. Извлеките ведомую шестерню раздаточного механизма.
| 6. Снимите чашки подшипников картеров раздаточной коробки и удлинения трансмиссии. A — Чашка подшипника картера удлинения трансмиссии B — Чашка подшипника картера раздаточной коробки

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смажьте подшипники и вручную оцените плавность и бесшумность их вращения, проверьте подшипники на наличие признаков чрезмерного износа, следов развития коррозии. Дефектные компоненты замените. 2. Проверьте состояние боковых поверхностей зубьев и вала ведомой шестерни. В случае выявления механических повреждений или признаков чрезмерного износа замените шестерню.

Замена подшипников

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. При помощи специального приспособления ST 498077000 снимите роликовый подшипник с обращенного при установке в сторону удлинения трансмиссии конца вала. A — Роликовый подшипник
| 2. При помощи оправки ST2 899864100 и кондуктора ST1 498077000 снимите роликовый подшипник с обращенного при установке в сторону раздаточной коробки конца вала. A — Роликовый подшипник
3. Установка подшипников производится также при помощи специальных приспособлений. A — Роликовый подшипник ST1 № 398277700 ST2 № 899864100 ST 499757002
| Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.