Обогрев щеток стеклоочистителей - общая информация, проверка исправности функционирования компонентов, восстановительный ремонт термоэлектрического нагревательного элемента

Общая информация
Обогрев щеток стеклоочистителей организован по тому же принципу, что и обогрев заднего стекла (см. Раздел Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида - общая информация, проверка исправности функционирования компонентов, восстановительный ремонт термоэлектрического нагревательного элемента).
Снятие, проверка состояния и установка выключателя обогрева щеток
Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите кронштейн радиоприемника (см. Раздел Снятие и установка громкоговорителей), затем извлеките из панели переключателей выключатель обогрева стеклоочистителей.
2. Выполнение всех проверок и восстановительный ремонт нагревательного элемента производятся также в аналогичной манере (см. Раздел Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида - общая информация, проверка исправности функционирования компонентов, восстановительный ремонт термоэлектрического нагревательного элемента).

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте сопротивление между клеммами выключателя в обоих его положениях. В выключенном (OFF) состоянии выключатель должен быть разомкнут (сопротивление более 1 МОм), в замкнутом (ON) состоянии между клеммами №№ 3 и 5 контактного разъема датчика должна иметь место проводимость (сопротивление менее 1 Ом). 2. При отрицательных результатах проверки замените выключатель.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.
Проверка и восстановительный ремонт термоэлектрического нагревательного элемента
Проверка и восстановление токопроводных нитей производятся по тому же принципу, что и для обогревателя заднего стекла (см. Раздел Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида - общая информация, проверка исправности функционирования компонентов, восстановительный ремонт термоэлектрического нагревательного элемента).