Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
| 2. Выверните крепежные болты и снимите переднюю растяжку подрамника.
3. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные болты были затянутся с требуемым усилием (80 Нм: к переднему кронштейну продольного рычага и 175 Нм: к подрамнику).